{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":88,"n_cols":11,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ADEA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ADEA35A2VEB","ADEA50A2VEB","ADEA60A2VEB","ADEA71A2VEB","ADEA100A2VEB","ADEA125A2VEB"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ngrohje","","I lartë","dBA","37","37","31"]
["","","","Mesatar","dBA","34","34","28"]
["","","","I ulët","dBA","29","29","25"]
["","Ftohje","","Mesatar","dBA","32","32","28"]
["","","","I ulët","dBA","29","29","25"]
["","","","I lartë","dBA","35","35","30"]
["Aksesore Standarde","Manual përdorimi","","","","1","1","1"]
["","Manual instalimi","","","","1","1","1"]
["","Zorrë kullimi","","","","1","1","1"]
["","Fashetë metalike për zorrën kulluese","","","","1","1","1"]
["","Rondele për varëset","","","","8","8","8"]
["","Vida","","","","40","40","40"]
["","Izolues për rakorderi","","","","2","2","2"]
["","Tamponë izolues","","","","5","5","5"]
["","Mbërthyes","","","","4","4","4"]
["Sisteme kontrolli","Wired remote control","","","","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52"]
["","Infrared remote control","","","","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66"]
["Lidhjet e tubacioneve","Lëngu","","Dia. jasht.","mm","6.35","6.35","6.35"]
["","Gazi","","Dia. jasht.","mm","9.52","12.70","12.70"]
["","Kullimi","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Sound power level","Ftohje","","","dBA","60","60","56"]
["Dimensionet","Njësia","","Gjerësia","mm","700","700","1,000"]
["","","","Thellësia","mm","800","800","800"]
["","","","Lartësia","mm","245","245","245"]
["Veshja e jashtme","Materiali","","","","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar"]
["","Ngjyra","","","","Pa bojë (galvanizuar)","Pa bojë (galvanizuar)","Pa bojë (galvanizuar)"]
["Pesha","Njësia","","","kg","28.0","28.0","35.0"]
["Ventilatori","Presioni i jashtëm statik","","I lartë","Pa","150","150","150"]
["","","","Nom.","Pa","30","30","30"]
["","Niveli i qarkullimit të ajrit","Ngrohje","I lartë","m³/min","15.0","15.0","18.0"]
["","","","I ulët","m³/min","10.5","10.5","12.5"]
["","","","Mesatar","m³/min","12.5","12.5","15.0"]
["","","Ftohje","I ulët","m³/min","10.5","10.5","12.5"]
["","","","Mesatar","m³/min","12.5","12.5","15.0"]
["","","","I lartë","m³/min","15.0","15.0","18.0"]
["Lartësia e kullimit","mm","","","","625","625","625"]
["Power supply","Faza","","","","1~","1~","1~"]
["","Frekuenca","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensioni","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Shënime","","","","","(1) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.","(1) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.","(1) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.","(1) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.","(1) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.","(1) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme."]
["","","","","","(2) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(2) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(2) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(2) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(2) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(2) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike"]
["Ventilatori","Presioni i jashtëm statik","","I lartë","Pa","","","","150","150","150"]
["Veshja e jashtme","Ngjyra","","","","","","","Pa bojë (galvanizuar)","Pa bojë (galvanizuar)","Pa bojë (galvanizuar)"]
["","Materiali","","","","","","","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar"]
["Dimensionet","Njësia","","Lartësia","mm","","","","245","245","245"]
["","","","Gjerësia","mm","","","","1000","1400","1400"]
["","","","Thellësia","mm","","","","800","800","800"]
["Pesha","Njësia","","","kg","","","","35","46","46"]
["Ventilatori","Niveli i qarkullimit të ajrit","Ftohje","I lartë","m³/min","","","","18","29","34"]
["","Shkalla e qarkullimit të ajrit","Ftohje","Mesatar","m³/min","","","","15","26","29"]
["","","","I ulët","m³/min","","","","12.5","23","23.5"]
["","","Ngrohje","I lartë","m³/min","","","","18","29","34"]
["","Shkalla e qarkullimit të ajrit","Ngrohje","Mesatar","m³/min","","","","15","26","29"]
["","","Ngrohje","I ulët","m³/min","","","","12.5","23","23.5"]
["","Presioni i jashtëm statik","","Nom.","Pa","","","","30","40","50"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Ftohje","","","dBA","","","","56","58","62"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ftohje","","Niveli i presionit të zhurmës-=-Ftohje-=-I lartë-=-dBA","dBA","","","","30","34","37"]
["","","","Mesatar","dBA","","","","28","32","35"]
["","","","I ulët","dBA","","","","25","30","32"]
["","Ngrohje","","I lartë","dBA","","","","31","36","38"]
["","","","Mesatar","dBA","","","","28","33","35"]
["","","","I ulët","dBA","","","","25","30","32"]
["Lidhjet e tubacioneve","Lëngu","","Dia. jasht.","mm","","","","9.52","9.52","9.52"]
["","Gazi","","Dia. jasht.","mm","","","","15.9","15.9","15.9"]
["","Kullimi","","","","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Lartësia e kullimit","mm","","","","","","","625","625","625"]
["Sistemet e kontrollit","Telekomandë me rreze infra të kuqe","","","","","","","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66"]
["","Telekomandë me tela","","","","","","","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52"]
["Aksesore Standarde","Installation manual","","","","","","","1","1","1"]
["","Washer for hanger bracket","","","","","","","8","8","8"]
["","Operation manual","","","","","","","1","1","1"]
["","Clamps","","","","","","","4","4","4"]
["","Drain hose","","","","","","","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","","","","2","2","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","","","","1","1","1"]
["","Screws","","","","","","","40","40","40"]
["","Sealing pads","","","","","","","5","5","5"]
["Furnizimi me energji","Faza","","","","","","","1~","1~","1~"]
["","Frekuenca","","","Hz","","","","50","50","50"]
["","Tensioni","","","V","","","","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Kapaciteti ftohës","Kapaciteti total","","Nom.","kW","","","","","","14.00"]
["Kapaciteti i ngrohjes","Kapaciteti total","","Nom.","kW","","","","","","13.50"]