{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AHQ-C / AZQS-B(8)V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","AHQ71CV1 / AZQS71B2V1B","AHQ100CV1 / AZQS100B8V1B","AHQ125CV1 / AZQS125B8V1B","AHQ140CV1 / AZQS140B8V1B"]
["Kapaciteti i ftohjes","Nom.","","kW","6.8","9.5","12.1 (1)","13.0 (1)"]
["Ftohja e hapësirës","SEER","","","4.65","4.60","5.14","5.77"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","511.85","723","1,412","1,353"]
["","Kapaciteti","Pdesign","kW","6.80","9.50","12.1","13.0"]
["","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","B","B"]
["Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare)","Kapaciteti","Pdesign","kW","6.33","7.60","8.0","12.0"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.80","3.78","3.99"]
["","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","A","A"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","2,332.26","2,800","2,964","4,199"]
["Efikasiteti nominal","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh","1,120","1,810"]
["","EER","","","3.03","2.62","2.22 (3)","2.63 (3)"]
["","COP","","","3.05","3.41"]
["","Direktiva e etiketimit të energjisë","Ftohje","","B","D"]
["","","Ngrohje","","D","B"]
["Kapaciteti i ngrohjes","Nom.","","kW","7.5","10.8","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Shënime","","","","(1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së","(1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m"]
["","","","","(2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°","(2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m"]
["","","","","","(3) - PED: montimi = kategoria l : përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC","(3) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së","(3) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së"]
["","","","","","(4) - Vlera minimale e Ssc (=Energjia e qarkut të shkurtër): Pajisja përputhet me EN 61000-3-2"]
["","","","","","(5) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike"]
["","","","","","(6) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë"]