{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":7,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBLQ05CAV3","EBLQ07CAV3"]
["Kapaciteti ngrohës","Nom.","","","kW","4.4, 4.03","7, 6.9"]
["Kapaciteti ftohës","Nom.","","","kW","3.88, 3.99","5.2, 5.15"]
["Fuqia në hyrje","Ftohje","","Nom.","kW","0.95, 1.93","1.37, 2.69"]
["","Ngrohje","","Nom.","kW","0.88, 1.13","1.55, 2.45"]
["COP","","","","","5, 3.58","4.52, 3.42"]
["EER","","","","","4.07, 2.07","3.8, 2.1"]
["Dimensionet","Njësia","","Lartësia","mm","735","735"]
["","","","Gjerësia","mm","1090","1090"]
["","","","Thellësia","mm","350","350"]
["Pesha","Njësia","","","kg","76","80"]
["Ventilatori","Niveli i qarkullimit të ajrit","Ngrohje","I lartë","m³/min","45.0","47.0"]
["","","Ftohje","I lartë","m³/min","52.5","52.5"]
["Diapazoni i funksionimit","Ngrohje","Ana e ujit","Min.","°C","15","15"]
["","","","Maks.","°C","55.0","55.0"]
["","Ftohje","Ambienti","Min.","°CDB","10.0","10.0"]
["","","","Maks.","°CDB","43.0","43.0"]
["","","Ana e ujit","Min.","°C","5.00","5.00"]
["","","","Maks.","°C","22.0","22.0"]
["","Ujë i ngrohtë në shtëpi","Ambienti","Min.","°CDB","-25.0","-25.0"]
["","","","Maks.","°CDB","35.0","35.0"]
["","","Ana e ujit","Min.","°C","25","25"]
["","","","Maks.","°C","80","80"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Ngrohje","","Nom.","dBA","61","62"]
["","Ftohje","","Nom.","dBA","63","63"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ngrohje","","Nom.","dBA","48","49"]
["","Ftohje","","Nom.","dBA","48","50"]
["Agjenti ftohës","Lloji","","","","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2088","2088"]
["","Mbushja","","","kg","1.3","1.45"]
["","Mbushja","","","tCO2Eq","2.714","3.027"]
["Ngrohja e ambientit","Dalja e ujit për klimë mesatare 55°C","Të përgjithshme","SCOP","","3.22","3.22"]
["","Dalja e ujit klimë mesatare 55°C","Të përgjithshme","Klas. efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit","","A++","A++"]
["","Dalja e ujit për klimë mesatare 35°C","Të përgjithshme","SCOP","","4.45","4.18"]
["","Dalja e ujit klimë mesatare 35°C","Të përgjithshme","Klas. efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit","","A++","A++"]
["Furnizimi me energji","Emri","","","","V3","V3"]
["","Faza","","","","1~","1~"]
["","Frekuenca","","","Hz","50","50"]
["","Tensioni","","","V","230","230"]
["Shënime","","","","","(1) - Kushti 1: ftohje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Kushti 1: ftohje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Më poshtë nëse instalohet ngrohës rezervë; Në rast se nuk ka ngrohës rezervë, atëherë funksionimi i pompës së nxehtësisë fillon në 10°C","(3) - Më poshtë nëse instalohet ngrohës rezervë; Në rast se nuk ka ngrohës rezervë, atëherë funksionimi i pompës së nxehtësisë fillon në 10°C"]
["","","","","","(4) - Për më shumë detaje mbi aksesorët standardë referojuni manualit të instalimit/përdorimit","(4) - Për më shumë detaje mbi aksesorët standardë referojuni manualit të instalimit/përdorimit"]
["","","","","","(5) - Diapazoni i funksionimit të ujit të nxehtë për përdorim shtëpiak (njësia e jashtme): rritja e diapazonit me ndihmën e ngrohësit përforcues. Shihni skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit.","(5) - Diapazoni i funksionimit të ujit të nxehtë për përdorim shtëpiak (njësia e jashtme): rritja e diapazonit me ndihmën e ngrohësit përforcues. Shihni skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit."]
["","","","","","(6) -                                             >                      50°C vetëm BSH, pa pompë nxehtësie                    ","(6) -                                             >                      50°C vetëm BSH, pa pompë nxehtësie                    "]
["","","","","","(7) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë të caktuar nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Referojuni skicës së spektrit të zhurmës për më tepër informacion.","(7) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë të caktuar nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Referojuni skicës së spektrit të zhurmës për më tepër informacion."]
["","","","","","(8) - Zona e funksionimit zgjerohet në norma më të ulëta të qarkullimit vetëm në rast se njësia funksionon vetëm me pompën e nxehtësisë. (Jo në nisje, pa funksionim të BUH, pa funksionim të shkrirjes).","(8) - Zona e funksionimit zgjerohet në norma më të ulëta të qarkullimit vetëm në rast se njësia funksionon vetëm me pompën e nxehtësisë. (Jo në nisje, pa funksionim të BUH, pa funksionim të shkrirjes)."]
["","","","","","(9) - Përfshirë tubacionet + PHE; pa përfshirë enën e zgjerimit","(9) - Përfshirë tubacionet + PHE; pa përfshirë enën e zgjerimit"]
["","","","","","(10) - Rryma e nisjes së kompresorit të kontrolluar me inverter Daikin Altherma gjithmonë <= rryma maks. e funksionimit","(10) - Rryma e nisjes së kompresorit të kontrolluar me inverter Daikin Altherma gjithmonë <= rryma maks. e funksionimit"]