{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":12,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHVH-CB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHVH04S18CB3V","EHVH08S18CB3V","EHVH08S26CB9W","EHVH11S26CB9W","EHVH11S18CB3V","EHVH16S26CB9W","EHVH16S18CB3V"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Nom.","","","dBA","","28.0 (7)"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Nom.","","","dBA","","42.0 (6)"]
["Dimensionet","Njësia","","Gjerësia","mm","","600"]
["","","","Thellësia","mm","","728"]
["","","","Lartësia","mm","","1,732"]
["Casing","Materiali","","","","","Fletë metalike e ngjyrosur më parë"]
["","Colour","","","","","E bardhë"]
["PED","Category","","","","","Kategoria I, Shihni shënimin 1"]
["Pesha","Njësia","","","kg","","117"]
["Lidhjet e telave","Për lidhje me ndërfaqen e përdoruesit","","Shënime","","","0,75 mm² deri 1,25 mm² (gjatësia maksimale 500 m)"]
["","","","Sasia","","","2"]
["Power supply","Emri","","","","","Shikoni shënimin 14"]
["Ngrohësi elektrik","Furnizimi me energji","","Frekuenca","Hz","","50"]
["","","","Tensioni","V","","230"]
["","","","Emri","","","3V3"]
["","","","Faza","","","1~"]
["Shënime","","","","","(1) - Zona e funksionimit zgjerohet në norma më të ulëta të qarkullimit vetëm në rast se njësia funksionon vetëm me pompën e nxehtësisë. (Jo në nisje, pa funksionim të BUH, pa funksionim të shkrirjes).","(1) - Kategoria e njësisë PED: përjashtohet nga juridiksioni i PED për shkak të artikullit 1, pika 3.6 e direktivës 97/23/EC","(1) - Zona e funksionimit zgjerohet në norma më të ulëta të qarkullimit vetëm në rast se njësia funksionon vetëm me pompën e nxehtësisë. (Jo në nisje, pa funksionim të BUH, pa funksionim të shkrirjes).","(1) - Zona e funksionimit zgjerohet në norma më të ulëta të qarkullimit vetëm në rast se njësia funksionon vetëm me pompën e nxehtësisë. (Jo në nisje, pa funksionim të BUH, pa funksionim të shkrirjes).","(1) - Zona e funksionimit zgjerohet në norma më të ulëta të qarkullimit vetëm në rast se njësia funksionon vetëm me pompën e nxehtësisë. (Jo në nisje, pa funksionim të BUH, pa funksionim të shkrirjes).","(1) - Zona e funksionimit zgjerohet në norma më të ulëta të qarkullimit vetëm në rast se njësia funksionon vetëm me pompën e nxehtësisë. (Jo në nisje, pa funksionim të BUH, pa funksionim të shkrirjes).","(1) - Zona e funksionimit zgjerohet në norma më të ulëta të qarkullimit vetëm në rast se njësia funksionon vetëm me pompën e nxehtësisë. (Jo në nisje, pa funksionim të BUH, pa funksionim të shkrirjes)."]
["","","","","","(2) - Bazuar në dT nga 45 K","(2) - Zona e funksionimit zgjerohet në norma më të ulëta të qarkullimit vetëm në rast se njësia funksionon vetëm me pompën e nxehtësisë. (Jo në nisje, pa funksionim të BUH, pa funksionim të shkrirjes).","(2) - Bazuar në dT nga 45 K","(2) - Bazuar në dT nga 45 K","(2) - Bazuar në dT nga 45 K","(2) - Bazuar në dT nga 45 K","(2) - Bazuar në dT nga 45 K"]
["","","","","","(3) - Duke përfshirë tubat + PHE + ngrohësin rezervë; me përjashtim të enës së zgjerimit","(3) - Bazuar në dT nga 45 K","(3) - Duke përfshirë tubat + PHE + ngrohësin rezervë; me përjashtim të enës së zgjerimit","(3) - Duke përfshirë tubat + PHE + ngrohësin rezervë; me përjashtim të enës së zgjerimit","(3) - Duke përfshirë tubat + PHE + ngrohësin rezervë; me përjashtim të enës së zgjerimit","(3) - Duke përfshirë tubat + PHE + ngrohësin rezervë; me përjashtim të enës së zgjerimit","(3) - Duke përfshirë tubat + PHE + ngrohësin rezervë; me përjashtim të enës së zgjerimit"]
["","","","","","(4) - Duke përjashtuar ujin e njësisë. Ky volum minimal i ujit është i mjaftueshëm për shumicën e aplikacioneve. Gjatë proceseve kritike mund të kërkohet më shumë ujë.","(4) - Duke përfshirë tubat + PHE + ngrohësin rezervë; me përjashtim të enës së zgjerimit","(4) - Duke përjashtuar ujin e njësisë. Ky volum minimal i ujit është i mjaftueshëm për shumicën e aplikacioneve. Gjatë proceseve kritike mund të kërkohet më shumë ujë.","(4) - Duke përjashtuar ujin e njësisë. Ky volum minimal i ujit është i mjaftueshëm për shumicën e aplikacioneve. Gjatë proceseve kritike mund të kërkohet më shumë ujë.","(4) - Duke përjashtuar ujin e njësisë. Ky volum minimal i ujit është i mjaftueshëm për shumicën e aplikacioneve. Gjatë proceseve kritike mund të kërkohet më shumë ujë.","(4) - Duke përjashtuar ujin e njësisë. Ky volum minimal i ujit është i mjaftueshëm për shumicën e aplikacioneve. Gjatë proceseve kritike mund të kërkohet më shumë ujë.","(4) - Duke përjashtuar ujin e njësisë. Ky volum minimal i ujit është i mjaftueshëm për shumicën e aplikacioneve. Gjatë proceseve kritike mund të kërkohet më shumë ujë."]
["","","","","","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)","(5) - Duke përjashtuar ujin e njësisë. Ky volum minimal i ujit është i mjaftueshëm për shumicën e aplikacioneve. Gjatë proceseve kritike mund të kërkohet më shumë ujë.","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)"]
["","","","","","(6) - Niveli i presionit të zhurmës matet në një dhomë anekoike, në një distancë prej 1m nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik.","(6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)","(6) - Niveli i presionit të zhurmës matet në një dhomë anekoike, në një distancë prej 1m nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik.","(6) - Niveli i presionit të zhurmës matet në një dhomë anekoike, në një distancë prej 1m nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik.","(6) - Niveli i presionit të zhurmës matet në një dhomë anekoike, në një distancë prej 1m nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik.","(6) - Niveli i presionit të zhurmës matet në një dhomë anekoike, në një distancë prej 1m nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik.","(6) - Niveli i presionit të zhurmës matet në një dhomë anekoike, në një distancë prej 1m nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik."]
["","","","","","(7) - 15°C-25°C: Vetëm BUH, mosfunksionimi i pompës ngrohëse = gjatë vënies në punë","(7) - Niveli i presionit të zhurmës matet në një dhomë anekoike, në një distancë prej 1m nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik.","(7) - 15°C-25°C: Vetëm BUH mosfunksionimi i pompës ngrohëse = gjatë vënies në punë","(7) - 15°C-25°C: Vetëm BUH, mosfunksionimi i pompës ngrohëse = gjatë vënies në punë","(7) - 15°C-25°C: Vetëm BUH, mosfunksionimi i pompës ngrohëse = gjatë vënies në punë","(7) - 15°C-25°C: Vetëm BUH, mosfunksionimi i pompës ngrohëse = gjatë vënies në punë","(7) - 15°C-25°C: Vetëm BUH, mosfunksionimi i pompës ngrohëse = gjatë vënies në punë"]
["","","","","","(8) - Për njësitë e jashtme *RLQ* & > 55°C vetëm BUH, pa përdorim të pompës ngrohëse","(8) - 15°C-25°C: Vetëm BUH, mosfunksionimi i pompës ngrohëse = gjatë vënies në punë","(8) - Për njësitë e jashtme *RLQ* & > 55°C vetëm BUH, pa përdorim të pompës ngrohëse","(8) - Referojuni diapazonit të përdorimit për detaje të ndryshimeve mes modeleve *RHQ* dhe *RLQ*","(8) - Referojuni diapazonit të përdorimit për detaje të ndryshimeve mes modeleve *RHQ* dhe *RLQ*","(8) - Referojuni diapazonit të përdorimit për detaje të ndryshimeve mes modeleve *RHQ* dhe *RLQ*","(8) - Referojuni diapazonit të përdorimit për detaje të ndryshimeve mes modeleve *RHQ* dhe *RLQ*"]
["","","","","","","(9) - Më poshtë nëse instalohet ngrohës rezervë; Në rast se nuk ka ngrohës rezervë, atëherë funksionimi i pompës së nxehtësisë fillon në 10°C","","(9) - Për njësitë e jashtme *RLQ* & > 55°C vetëm BUH, pa përdorim të pompës ngrohëse","(9) - Për njësitë e jashtme *RLQ* & > 55°C vetëm BUH, pa përdorim të pompës ngrohëse","(9) - Për njësitë e jashtme *RLQ* & > 55°C vetëm BUH, pa përdorim të pompës ngrohëse","(9) - Për njësitë e jashtme *RLQ* & > 55°C vetëm BUH, pa përdorim të pompës ngrohëse"]
["","","","","","","(10) - Referojuni diapazonit të përdorimit për detaje të ndryshimeve mes modeleve *RHQ* dhe *RLQ*","","(10) - Për njësitë e jashtme *RHQ* & > 50°C vetëm BUH, pa përdorim të pompës ngrohëse","(10) - Për njësitë e jashtme *RHQ* & > 50°C vetëm BUH, pa përdorim të pompës ngrohëse","(10) - Për njësitë e jashtme *RHQ* & > 50°C vetëm BUH, pa përdorim të pompës ngrohëse","(10) - Për njësitë e jashtme *RHQ* & > 50°C vetëm BUH, pa përdorim të pompës ngrohëse"]
["","","","","","","(11) - Për njësitë e jashtme *RLQ* & > 55°C vetëm BUH, pa përdorim të pompës ngrohëse"]
["","","","","","","(12) - Performancat e njësisë u referohen kushteve ideale të përdorimit të rikrijuara në mjedise testimi laboratorike në përputhje me standardet e njohura të industrisë (p.sh., EN14511)"]
["","","","","","","(13) - Për njësitë e jashtme *RHQ* & > 50°C vetëm BUH, pa përdorim të pompës ngrohëse"]
["","","","","","","(14) - Furnizimi i lartpërmendur me energji i kutisë së ujit është vetëm për ngrohësin rezervë. Kutia e çelësit dhe pompa e kutisë së ujit furnizohen nga njësia e jashtme."]
["","","","","","","(15) - Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregulloreve kombëtare dhe lokale"]
["Veshja e jashtme","Ngjyra","","","","E bardhë","","E bardhë","E bardhë","E bardhë","E bardhë","E bardhë"]
["","Materiali","","","","Fletë metalike e ngjyrosur më parë","","Fletë metalike e ngjyrosur më parë","Fletë metalike e ngjyrosur më parë","Fletë metalike e ngjyrosur më parë","Fletë metalike e ngjyrosur më parë","Fletë metalike e ngjyrosur më parë"]
["Dimensionet","Njësia","","Lartësia","mm","1732","","1732","1732","1732","1732","1732"]
["","","","Gjerësia","mm","600","","600","600","600","600","600"]
["","","","Thellësia","mm","728","","728","728","728","728","728"]
["Pesha","Njësia","","","kg","116","","127","126","117","128","118"]
["PED","Kategoria","","","","Neni 3§3, Shikoni shënimin 1","","Kategoria I, Shikoni shënimin 1","Neni 3§3, Shikoni shënimin 1","Neni 3§3, Shikoni shënimin 1","Neni 3§3, Shikoni shënimin 1","Neni 3§3, Shikoni shënimin 1"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Nom.","","","dBA","42.0 (6)","","42.0 (6)","42.0 (6)","42.0 (6)","44.0 (6)","44.0 (6)"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Nom.","","","dBA","28.0 (7)","","28.0 (7)","28.0 (7)","28.0 (7)","30.0 (7)","30.0 (7)"]
["Diapazoni i funksionimit","Ngrohje","Ana e ujit","Min.","°C","15 (8)","","15 (8)","15 (8)","15 (8)","15 (8)","15 (8)"]
["","","","Maks.","°C","55.0","","55.0","55.0 (10)","55.0 (10)","55.0 (10)","55.0 (10)"]
["Furnizimi me energji","Emri","","","","Shikoni shënimin 14","","Shikoni shënimin 14","Shikoni shënimin 14","Shikoni shënimin 14","Shikoni shënimin 14","Shikoni shënimin 14"]
["Ngrohësi elektrik","Furnizimi me energji","","Emri","","3V3","","9W","9W","3V3","9W","3V3"]
["","","","Faza","","1~","","Referojuni manualit të instalimit ose skicës 4D093592","Referojuni manualit të instalimit ose skicës 4D093592","1~","Referojuni manualit të instalimit ose skicës 4D093592","1~"]
["","","","Frekuenca","Hz","50","","50","50","50","50","50"]
["","","","Tensioni","V","230","","","","230","","230"]
["Lidhjet e telave","Për lidhje me ndërfaqen e përdoruesit","","Sasia","","2","","2","2","2","2","2"]
["","","","Shënime","","0,75 mm² deri 1,25 mm² (gjatësia maks. 500 m)","","075 mm² deri 125 mm² (gjatësia maks. 500 m)","0,75 mm² deri 1,25 mm² (gjatësia maks. 500 m)","0,75 mm² deri 1,25 mm² (gjatësia maks. 500 m)","0,75 mm² deri 1,25 mm² (gjatësia maks. 500 m)","0,75 mm² deri 1,25 mm² (gjatësia maks. 500 m)"]