{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":8,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKHBRD-ADY17"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EKHBRD011ADY17","EKHBRD014ADY17","EKHBRD016ADY17"]
["Veshja e jashtme","Ngjyra","","","","Gri metalike","Gri metalike","Gri metalike"]
["","Materiali","","","","Fletë metalike e ngjyrosur më parë","Fletë metalike e ngjyrosur më parë","Fletë metalike e ngjyrosur më parë"]
["Dimensionet","Njësia","","Lartësia","mm","705","705","705"]
["","","","Gjerësia","mm","600","600","600"]
["","","","Thellësia","mm","695","695","695"]
["Pesha","Njësia","","","kg","147","147","147"]
["PED","Kategoria","","","","Përjashtuar nga objektivi i PED për shkak të nenit 1, pika 3.6 e 97/23/EC","Përjashtuar nga objektivi i PED për shkak të nenit 1, pika 3.6 e 97/23/EC","Përjashtuar nga objektivi i PED për shkak të nenit 1, pika 3.6 e 97/23/EC"]
["Agjenti ftohës","Lloji","","","","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Mbushja","","","kg","2.60","2.60","2.60"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Nom.","","","dBA","59.0 (3)","60.0 (3)","60.0 (3)"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Nom.","","","dBA","43.0 (4), 46.0 (5), 0.00 (6) (7), 0.00 (6) (7)","45.0 (4), 46.0 (5), 0.00 (6) (7), 0.00 (6) (7)","46.0 (5) (4), 46.0 (5) (4), 0.00 (6) (7), 0.00 (6) (7)"]
["Diapazoni i funksionimit","Ngrohje","Ana e ujit","Min.","°C","25","25","25"]
["","","","Maks.","°C","80.0","80.0","80.0"]
["Furnizimi me energji","Emri","","","","Y1","Y1","Y1"]
["","Faza","","","","3~","3~","3~"]
["","Frekuenca","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensioni","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Aktuale","Siguresat e rekomanduara","","","A","16","16","16"]
["Shënime","","","","","(1) - Norma nominale e qarkullimit të ujit për Dt: 10℃","(1) - Norma nominale e qarkullimit të ujit për Dt: 10℃","(1) - Norma nominale e qarkullimit të ujit për Dt: 10℃"]
["","","","","","(2) - Norma maksimale e qarkullimit të ujit për Dt: 5℃","(2) - Norma maksimale e qarkullimit të ujit për Dt: 5℃","(2) - Norma maksimale e qarkullimit të ujit për Dt: 5℃"]
["","","","","","(3) - Niveli i presionit të zhurmës është matur në përputhje me ISO3744. Niveli i fuqisë së zhurmës është llogaritur nga niveli i presionit të zhurmës.","(3) - Niveli i presionit të zhurmës është matur në përputhje me ISO3744. Niveli i fuqisë së zhurmës është llogaritur nga niveli i presionit të zhurmës.","(3) - Niveli i presionit të zhurmës është matur në përputhje me ISO3744. Niveli i fuqisë së zhurmës është llogaritur nga niveli i presionit të zhurmës."]
["","","","","","(4) - Nivelet e zhurmës maten në: EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; kushtet e ambientit 7°CDB/6°CWB","(4) - Nivelet e zhurmës maten në: EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; kushtet e ambientit 7°CDB/6°CWB","(4) - Nivelet e zhurmës maten në: EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; kushtet e ambientit 7°CDB/6°CWB"]
["","","","","","(5) - Nivelet e zhurmës maten në: EW 70℃; LW 80℃; Dt 10°C; kushtet e ambientit 7°CDB/6°CWB","(5) - Nivelet e zhurmës maten në: EW 70℃; LW 80℃; Dt 10°C; kushtet e ambientit 7°CDB/6°CWB","(5) - Nivelet e zhurmës maten në: EW 70℃; LW 80℃; Dt 10°C; kushtet e ambientit 7°CDB/6°CWB"]
["","","","","","(6) - Niveli i zhurmës vlen për kushte ambienti pa pengesa të hapura sepse është matur në një dhomë gjysëm anekoike. Vlera e matur në kushte aktuale të instalimit do të jetë më e lartë në sajë të zhurmës së ambientit dhe reflektimeve të zhurmës.","(6) - Niveli i zhurmës vlen për kushte ambienti pa pengesa të hapura sepse është matur në një dhomë gjysëm anekoike. Vlera e matur në kushte aktuale të instalimit do të jetë më e lartë në sajë të zhurmës së ambientit dhe reflektimeve të zhurmës.","(6) - Niveli i zhurmës vlen për kushte ambienti pa pengesa të hapura sepse është matur në një dhomë gjysëm anekoike. Vlera e matur në kushte aktuale të instalimit do të jetë më e lartë në sajë të zhurmës së ambientit dhe reflektimeve të zhurmës."]
["","","","","","(7) - EW = temperatura e ujit hyrës - LW = temperatura e ujit dalës","(7) - EW = temperatura e ujit hyrës - LW = temperatura e ujit dalës","(7) - EW = temperatura e ujit hyrës - LW = temperatura e ujit dalës"]
["","","","","","(8) - Ambient i jashtëm, ambient i brendshëm: 5°C~30°C","(8) - Ambient i jashtëm, ambient i brendshëm: 5°C~30°C","(8) - Ambient i jashtëm, ambient i brendshëm: 5°C~30°C"]
["","","","","","(9) - Për detaje, shihni skicat e TW të gamës së funksionimit. Në kombinimin EKHBRD*AC* + EMRQ* shih gamën e funksionimit të EMRQ* ! -> -15°C","(9) - Për detaje, shihni skicat e TW të gamës së funksionimit. Në kombinimin EKHBRD*AC* + EMRQ* shih gamën e funksionimit të EMRQ* ! -> -15°C","(9) - Për detaje, shihni skicat e TW të gamës së funksionimit. Në kombinimin EKHBRD*AC* + EMRQ* shih gamën e funksionimit të EMRQ* ! -> -15°C"]