{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":8,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKVDX-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EKVDX32A2VEB","EKVDX50A2VEB","EKVDX80A2VEB","EKVDX100A2VEB"]
["Gama e funksionimit","Rreth njësisë","","°CDB","10°C~40°CDB, 80% RH ose më pak","10°C~40°CDB, 80% RH ose më pak","10°C~40°CDB, 80% RH ose më pak","10°C~40°CDB, 80% RH ose më pak"]
["Pesha","Njësia","","kg","19.0","23.4","30.1","37.7"]
["Agjenti ftohës","Kontrolli","","","Valvul zgjerimi me motor","Valvul zgjerimi me motor","Valvul zgjerimi me motor","Valvul zgjerimi me motor"]
["","GWP","","","675.0, 2,087.5","675.0, 2,087.5","675.0, 2,087.5","675.0, 2,087.5"]
["","Lloji","","","R32/R410A","R32/R410A","R32/R410A","R32/R410A"]
["Piping connections","Lëngu","Dia. jasht.","mm","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","","Lloji","","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike"]
["","Gazi","Dia. jasht.","mm","12.7","12.7","12.7","12.7"]
["","","Lloji","","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike"]
["","Drain","","","VP20 (Dia. brend. 20/Dia. jasht. 26), lartësia e shkarkimit 625 mm","VP20 (Dia. brend. 20/Dia. jasht. 26), lartësia e shkarkimit 625 mm","VP20 (Dia. brend. 20/Dia. jasht. 26), lartësia e shkarkimit 625 mm","VP20 (Dia. brend. 20/Dia. jasht. 26), lartësia e shkarkimit 625 mm"]
["Dimensionet","Njësia","Gjerësia","mm","550","700","1,000","1,400"]
["","","Thellësia","mm","809","809","809","809"]
["","","Lartësia","mm","250","250","250","250"]
["Veshja e jashtme","Materiali","","","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekuenca","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Emri","","","VE","VE","VE","VE"]
["","Tensioni","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Shënime","","","","(1) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(1) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(1) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(1) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë"]
["","","","","(2) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(2) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(2) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(2) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar."]
["","","","","(3) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(3) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(3) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(3) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%."]
["","","","","(4) - MCA përfaqëson rymën maksimale të imputit.","(4) - MCA përfaqëson rymën maksimale të imputit.","(4) - MCA përfaqëson rymën maksimale të imputit.","(4) - MCA përfaqëson rymën maksimale të imputit."]
["","","","","(5) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(5) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(5) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(5) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së"]