{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":6,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ELBX-E9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ELBX12EF9W"]
["Veshja e jashtme","Ngjyra","","","","Bardhezi"]
["","Materiali","","","","Rezinë, fletë metalike"]
["Dimensionet","Njësia","","Lartësia","mm","840"]
["","","","Gjerësia","mm","440"]
["","","","Thellësia","mm","390"]
["Pesha","Njësia","","","kg","48.5"]
["PED","Kategoria","","","","Kategoria II"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Nom.","","","dBA","44.0 (3)"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Nom.","","","dBA","30.0 (4)"]
["Diapazoni i funksionimit","Ngrohje","Ana e ujit","Min.","°C","15 (5)"]
["","","","Maks.","°C","65 (5)"]
["","Ftohje","Ambienti","Min.","°CDB","10 (5)"]
["","","Ana e ujit","Min.","°C","5 (5)"]
["","","","Maks.","°C","22 (5)"]
["Furnizimi me energji","Emri","","","","Shikoni shënimin 6"]
["Ngrohësi elektrik","Furnizimi me energji","","Emri","","9W"]
["","","","Faza","","3~"]
["","","","Frekuenca","Hz","50"]
["","","","Tensioni","V","400"]
["","Siguresat e rekomanduara","","","A","20.000 (7)"]
["Shënime","","","","","(1) - Zona e operacionet është zgjeruar në norma më të ulëta qarkullimi në varësi të regjimit të operacioneve - i referohet kurbës ESP."]
["","","","","","(2) - Përjashtimi i volumit të ujit të njësisë. Ky volum garanton energji të mjaftueshme shkrirjeje për të gjitha aplikacionet, megjithatë, ky volum mund të shumëzohet me 0,66 nëse vlera e nxehtësisë është ≥ 45° C (p.sh. ventilkonvektorët)"]
["","","","","","(3) - Matet me një rënie presioni prej 10 kPa në sistemin e ngrohjes në gjendje pune me temperaturë uji në dalje 47-55°C në një dhomë me temperaturë ambienti 20°C. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(4) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike. Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës. Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme."]
["","","","","","(5) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit"]
["","","","","","(6) - Furnizimi i lartpërmendur me energji i kutisë së ujit është vetëm për ngrohësin rezervë. Kutia e çelësit dhe pompa e kutisë së ujit furnizohen nga njësia e jashtme. Rezervuari fakultativ i ujit të ngrohtë në shtëpi ka një pajisje energjie të veçantë."]
["","","","","","(7) - 4 polësh 20 A kurbë 400 V kategoria e shkëputjes C (referojuni skemës elektrike)"]
["","","","","","(8) - Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregulloreve kombëtare dhe lokale"]