{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":9,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ELSX-E"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ELSX12P30EG","ELSX12P50EG","ELSX12P50EF (Archived)","ELSX12P30EF (Archived)"]
["Veshja e jashtme","Ngjyra","","","","E bardhë (RAL9016) / E zezë (RAL9017)","E bardhë (RAL9016) / E zezë (RAL9017)","E bardhë (RAL9016) / E zezë (RAL9017)","E bardhë (RAL9016) / E zezë (RAL9017)"]
["","Materiali","","","","Polipropilen rezistent ndaj goditjeve","Polipropilen rezistent ndaj goditjeve","Polipropilen rezistent ndaj goditjeve","Polipropilen rezistent ndaj goditjeve"]
["Dimensionet","Njësia","","Lartësia","mm","1891","1910","1910","1893"]
["","","","Gjerësia","mm","594","792","792","594"]
["","","","Thellësia","mm","680","817","817","680"]
["Pesha","Njësia","","","kg","91.0","112","91.0","76.0"]
["PED","Kategoria","","","","Kategoria II","Kategoria II","Kategoria II","Kategoria II"]
["Agjenti ftohës","Lloji","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Nom.","","","dBA","44.7","44.7","44.7","44.7"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Nom.","","","dBA","36.8","36.8","36.8","36.8"]
["Diapazoni i funksionimit","Ngrohje","Ana e ujit","Min.","°C","15 (3)","15 (3)","15 (3)","15 (3)"]
["","","","Maks.","°C","65 (3)","65 (3)","65 (3)","65 (3)"]
["","Ftohje","Ambienti","Min.","°CDB","10 (3)","10 (3)","10 (3)","10 (3)"]
["","","Ana e ujit","Min.","°C","5 (3)","5 (3)","5 (3)","5 (3)"]
["","","","Maks.","°C","22 (3)","22 (3)","22 (3)","22 (3)"]
["Furnizimi me energji","Faza","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekuenca","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Tensioni","","","V","230","230","230","230"]
["Shënime","","","","","(1) - Zona e operacionet është zgjeruar në norma më të ulëta qarkullimi në varësi të regjimit të operacioneve - i referohet kurbës ESP.","(1) - Zona e operacionet është zgjeruar në norma më të ulëta qarkullimi në varësi të regjimit të operacioneve - i referohet kurbës ESP.","(1) - Zona e operacionet është zgjeruar në norma më të ulëta qarkullimi në varësi të regjimit të operacioneve - i referohet kurbës ESP.","(1) - Zona e operacionet është zgjeruar në norma më të ulëta qarkullimi në varësi të regjimit të operacioneve - i referohet kurbës ESP."]
["","","","","","(2) - Humbja e nxehtësisë sipas EN12897","(2) - Humbja e nxehtësisë sipas EN12897","(2) - Humbja e nxehtësisë sipas EN12897","(2) - Humbja e nxehtësisë sipas EN12897"]
["","","","","","(3) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(3) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(3) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(3) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit"]