{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ELVX-E9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ELVX12S18EJ9W","ELVX12S23EJ9W"]
["Veshja e jashtme","Ngjyra","","","","Bardhezi","Bardhezi"]
["","Materiali","","","","Fletë metalike e ngjyrosur më parë","Fletë metalike e ngjyrosur më parë"]
["Dimensionet","Njësia","","Lartësia","mm","1,655","1,855"]
["","","","Gjerësia","mm","595","595"]
["","","","Thellësia","mm","634","634"]
["Pesha","Njësia","","","kg","120","129"]
["PED","Kategoria","","","","Kategoria II","Kategoria II"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Nom.","","","dBA","44.0","44.0"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Nom.","","","dBA","30.0","30.0"]
["Diapazoni i funksionimit","Ngrohje","Ana e ujit","Min.","°C","15","15"]
["","","","Maks.","°C","65","65"]
["","Ftohje","Ambienti","Min.","°CDB","10","10"]
["","","Ana e ujit","Min.","°C","5","5"]
["","","","Maks.","°C","22","22"]
["Furnizimi me energji","Emri","","","","Shikoni shënimin 6","Shikoni shënimin 6"]
["Ngrohësi elektrik","Furnizimi me energji","","Emri","","9W","9W"]
["","","","Faza","","3~","3~"]
["","","","Tensioni","V","400","400"]
["","Siguresat e rekomanduara","","","A","20.000","20.000"]
["Shënime","","","","","(1) - Zona e operacionet është zgjeruar në norma më të ulëta qarkullimi në varësi të regjimit të operacioneve - i referohet kurbës ESP.","(1) - Zona e operacionet është zgjeruar në norma më të ulëta qarkullimi në varësi të regjimit të operacioneve - i referohet kurbës ESP."]
["","","","","","(2) - Bazuar në dT nga 45 K","(2) - Bazuar në dT nga 45 K"]
["","","","","","(3) - Duke përfshirë tubat + PHE + ngrohësin rezervë; me përjashtim të enës së zgjerimit","(3) - Duke përfshirë tubat + PHE + ngrohësin rezervë; me përjashtim të enës së zgjerimit"]
["","","","","","(4) - Matet me një rënie presioni prej 10 kPa në sistemin e ngrohjes në gjendje pune me temperaturë uji në dalje 47-55°C në një dhomë me temperaturë ambienti 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(4) - Matet me një rënie presioni prej 10 kPa në sistemin e ngrohjes në gjendje pune me temperaturë uji në dalje 47-55°C në një dhomë me temperaturë ambienti 20°C. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(5) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(5) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit"]
["","","","","","(6) - 4 polësh 20 A kurbë 400 V kategoria e shkëputjes C (referojuni skemës elektrike)","(6) - 4 polësh 20 A kurbë 400 V kategoria e shkëputjes C (referojuni skemës elektrike)"]