{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":8,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPGA011-016DV7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPGA11DAV37","EPGA14DAV37","EPGA16DAV37"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ngrohje","","Nom.","dBA","48.0 (2)","49.0 (2)"]
["","Ftohje","","Nom.","dBA","55.0 (3)","55.0 (3)"]
["Sound power level","Heating","","Nom.","dBA","64.0 (1)","64.0 (1)"]
["","Ftohje","","Nom.","dBA","68.0 (1)","68.0 (1)"]
["Agjenti ftohës","GWP","","","","675.0","675.0"]
["","Ngarkesa","","","kg","3.50","3.50"]
["","Lloji","","","","R-32","R-32"]
["Dimensionet","Njësia","","Gjerësia","mm","1,160","1,160"]
["","","","Thellësia","mm","380","380"]
["","","","Lartësia","mm","1,440","1,440"]
["Pesha","Njësia","","","kg","143","143"]
["Diapazoni i funksionimit","Ftohja","","Maks.","°CDB","43","43"]
["","","","Min.","°CDB","10","10"]
["","Ujë i ngrohtë në shtëpi","","Min.","°CDB","-28","-28"]
["","","","Maks.","°CDB","35","35"]
["Lidhjet e tubacioneve","Ndryshimi i nivelit","IU - OU","Maks.","m","10.0","10.0"]
["Power supply","Faza","","","","1N~","1N~"]
["","Emri","","","","V3","V3"]
["","Frekuenca","","","Hz","50","50"]
["","Tensioni","","","V","230","230"]
["Rryma","Siguresat e rekomanduara","","","A","32","32"]
["Shënime","","","","","(1) - Ftohja Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); Ngrohja Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Ftohja Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); Ngrohja Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Ftohja Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); Ngrohja Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë të caktuar nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Referojuni skicës së spektrit të zhurmës për më tepër informacion. Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C).","(2) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë të caktuar nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Referojuni skicës së spektrit të zhurmës për më tepër informacion. Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C).","(2) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë të caktuar nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Referojuni skicës së spektrit të zhurmës për më tepër informacion. Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)."]
["","","","","","(3) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë të caktuar nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Referojuni skicës së spektrit të zhurmës për më tepër informacion. Kushti: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).","(3) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë të caktuar nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Referojuni skicës së spektrit të zhurmës për më tepër informacion. Kushti: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).","(3) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë të caktuar nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Referojuni skicës së spektrit të zhurmës për më tepër informacion. Kushti: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C)."]
["Dimensionet","Njësia","","Lartësia","mm","","","1440"]
["","","","Gjerësia","mm","","","1160"]
["","","","Thellësia","mm","","","380"]
["Pesha","Njësia","","","kg","","","143"]
["Diapazoni i funksionimit","Ftohja","","Min.","°CDB","","","10"]
["","","","Maks.","°CDB","","","43"]
["","Ujë i ngrohtë në shtëpi","","Min.","°CDB","","","-28"]
["","Ujë i ngrohtë për përdorim në shtëpi","","Maks.","°CDB","","","35"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Ngrohje","","Nom.","dBA","","","66"]
["","Ftohje","","Nom.","dBA","","","68"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ngrohje","","Nom.","dBA","","","52.0 (2)"]
["","Ftohje","","Nom.","dBA","","","55"]
["Agjenti ftohës","Lloji","","","","","","R-32"]
["","GWP","","","","","","675"]
["","Mbushja","","","tCO2Eq","","","2.36"]
["","Mbushja","","","kg","","","3.5"]
["Lidhjet e tubacioneve","Ndryshimi i nivelit","IU - OU","Maks.","m","","","10.0"]
["Furnizimi me energji","Emri","","","","","","V3"]
["","Faza","","","","","","1N~"]
["","Frekuenca","","","Hz","","","50"]
["","Tensioni","","","V","","","230"]
["Aktuale","Siguresat e rekomanduara","","","A","","","32"]