{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":8,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPRA14-18DV7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPRA14DAV37","EPRA16DAV37","EPRA18DAV37"]
["Dimensionet","Njësia","","Lartësia","mm","1003","1003","1003"]
["","","","Gjerësia","mm","1270","1270","1270"]
["","","","Thellësia","mm","533","533","533"]
["Pesha","Njësia","","","kg","146","146","146"]
["Diapazoni i funksionimit","Ftohja","","Min.","°CDB","10","10","10"]
["","","","Maks.","°CDB","43","43","43"]
["","Ujë i ngrohtë në shtëpi","","Min.","°CDB","-28","-28","-28"]
["","Ujë i ngrohtë për përdorim në shtëpi","","Maks.","°CDB","35","35","35"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Ngrohje","","Nom.","dBA","56.0 (1)","56.0","59.0 (1)"]
["","Ftohje","","Nom.","dBA","65.0 (2)","65.0","65.0 (2)"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ngrohje","","Nom.","dBA","43.0 (3)","43.0","48.0 (3)"]
["","Ftohje","","Nom.","dBA","52","52","52"]
["Agjenti ftohës","Lloji","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0"]
["","Mbushja","","","tCO2Eq","2.84","2.84","2.84"]
["","Mbushja","","","kg","4.2","4.2","4.2"]
["Lidhjet e tubacioneve","Ndryshimi i nivelit","IU - OU","Maks.","m","10.0","10.0","10.0"]
["Furnizimi me energji","Emri","","","","V3","V3","V3"]
["","Faza","","","","1~","1~","1~"]
["","Frekuenca","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensioni","","","V","230","230","230"]
["Aktuale","Siguresat e rekomanduara","","","A","32","32","32"]
["Shënime","","","","","(1) - Ftohja Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); Ngrohja Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Ftohja Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); Ngrohja Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Ftohja Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); Ngrohja Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë të caktuar nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Referojuni skicës së spektrit të zhurmës për më tepër informacion. Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C).","(3) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë të caktuar nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Referojuni skicës së spektrit të zhurmës për më tepër informacion. Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C).","(3) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë të caktuar nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Referojuni skicës së spektrit të zhurmës për më tepër informacion. Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)."]
["","","","","","(4) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë të caktuar nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Referojuni skicës së spektrit të zhurmës për më tepër informacion. Kushti: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).","(4) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë të caktuar nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Referojuni skicës së spektrit të zhurmës për më tepër informacion. Kushti: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).","(4) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë të caktuar nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Referojuni skicës së spektrit të zhurmës për më tepër informacion. Kushti: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C)."]
["","","","","","(5) - Përqindja e kapacitetit të ngrohjes në Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(5) - Përqindja e kapacitetit të ngrohjes në Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(5) - Përqindja e kapacitetit të ngrohjes në Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]