{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":8,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERRA-EV37"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERRA08EAV37","ERRA10EAV37","ERRA12EAV37"]
["Dimensionet","Njësia","","Lartësia","mm","1003","1003","1003"]
["","","","Gjerësia","mm","1270","1270","1270"]
["","","","Thellësia","mm","533","533","533"]
["Pesha","Njësia","","","kg","107","107","107"]
["Ventilatori","Niveli i qarkullimit të ajrit","Ngrohje","I lartë","m³/min","89.9","89.9","89.9"]
["","","Ftohje","I lartë","m³/min","80.1","80.1","80.1"]
["Diapazoni i funksionimit","Ftohja","","Min.","°CDB","10","10","10"]
["","","","Maks.","°CDB","43","43","43"]
["","Ujë i ngrohtë në shtëpi","","Min.","°CDB","-25","-25","-25"]
["","Ujë i ngrohtë për përdorim në shtëpi","","Maks.","°CDB","35","35","35"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Ngrohje","","Nom.","dBA","56.0 (1)","56.0 (1)","56.0 (1)"]
["","Ftohje","","Nom.","dBA","60.1 (2)","60.6 (2)","61.5 (2)"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ngrohje","","Nom.","dBA","40.6 (3)","40.6 (3)","40.6 (3)"]
["","Ftohje","","Nom.","dBA","47.0 (4)","47.4 (4)","48.5 (4)"]
["Agjenti ftohës","Lloji","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0"]
["","Mbushja","","","tCO2Eq","2.19","2.19","2.19"]
["","Mbushja","","","kg","3.25","3.25","3.25"]
["Lidhjet e tubacioneve","Lëngu","","Dia. jasht.","mm","6.35","6.35","6.35"]
["","Gazi","","Dia. jasht.","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Ndryshimi i nivelit","IU - OU","Maks.","m","30.0","30.0","30.0"]
["Furnizimi me energji","Emri","","","","V3","V3","V3"]
["","Faza","","","","1~","1~","1~"]
["","Frekuenca","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensioni","","","V","230","230","230"]
["Aktuale","Siguresat e rekomanduara","","","A","32","32","32"]
["Shënime","","","","","(1) - Ftohja Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); Ngrohja Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Ftohja Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); Ngrohja Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Ftohja Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); Ngrohja Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës.","(3) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës.","(3) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës."]
["","","","","","(4) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë të caktuar nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Referojuni skicës së spektrit të zhurmës për më tepër informacion. Kushti: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).","(4) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë të caktuar nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Referojuni skicës së spektrit të zhurmës për më tepër informacion. Kushti: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).","(4) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë të caktuar nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Referojuni skicës së spektrit të zhurmës për më tepër informacion. Kushti: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C)."]