{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":64,"n_cols":8,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERRQ-AV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERRQ011AAV1","ERRQ014AAV1","ERRQ016AAV1"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ngrohje","","Nom.","dBA","","53","55"]
["Aksesore Standarde","Manual instalimi","","","","","1","1"]
["Sound power level","Heating","","Nom.","dBA","","69","71"]
["Agjenti ftohës","Charge","","","TCO2Eq","","9.4","9.4"]
["","GWP","","","","","2,087.5","2,087.5"]
["","Ngarkesa","","","kg","","4.5","4.5"]
["","Lloji","","","","","R-410A","R-410A"]
["Dimensionet","Njësia","","Gjerësia","mm","","900","900"]
["","","","Thellësia","mm","","320","320"]
["","","","Lartësia","mm","","1,345","1,345"]
["Diapazoni i funksionimit","Ngrohje","","Maks.","°CWB","","20","20"]
["","","","Min.","°CWB","","-20","-20"]
["","Ujë i ngrohtë në shtëpi","","Min.","°CDB","","-20","-20"]
["","","","Maks.","°CDB","","35","35"]
["Pesha","Njësia","","","kg","","120","120"]
["Lidhjet e tubacioneve","Termoizolimi","","","","","Tuba lëngu dhe gazi","Tuba lëngu dhe gazi"]
["","Lëngu","","Dia. jasht.","mm","","9.52","9.52"]
["","Gazi","","Dia. jasht.","mm","","15.9","15.9"]
["","Kullimi","","Diametri i jashtëm","mm","","26x3","26x3"]
["","Ndryshimi i nivelit","IU - OU","Maks.","m","","30","30"]
["Power supply","Faza","","","","","1~","1~"]
["","Frekuenca","","","Hz","","50","50"]
["","Emri","","","","","V1","V1"]
["","Tensioni","","","V","","220-240","220-240"]
["Rryma","Siguresat e rekomanduara","","","A","","25","25"]
["Shënime","","","","","","(1) - Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse më të madhe se 16A dhe ≤ 75A për fazë.","(1) - Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse më të madhe se 16A dhe ≤ 75A për fazë."]
["","","","","","","(2) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-11, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni se pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Zsys (impedancë sistemi) ≤ Zmax","(2) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-11, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni se pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Zsys (impedancë sistemi) ≤ Zmax"]
["","","","","","","(3) - Energjia e qarkut të shkurtër","(3) - Energjia e qarkut të shkurtër"]
["","","","","","","(4) - Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregulloreve kombëtare dhe lokale","(4) - Zgjidhni diametrin dhe llojin sipas rregulloreve kombëtare dhe lokale"]
["","","","","","","(5) - +Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë e ndryshimeve të tensionit, luhatjeve të tensionit në sistemet e furnizimit të tensionit të ulët për pajisje me rrymë hyrëse me fuqi ≤ 75A.","(5) - +Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë e ndryshimeve të tensionit, luhatjeve të tensionit në sistemet e furnizimit të tensionit të ulët për pajisje me rrymë hyrëse me fuqi ≤ 75A."]
["","","","","","","(6) - impedancë sistemi","(6) - impedancë sistemi"]
["","","","","","","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit"]
["","","","","","","(8) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(8) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë"]
["Dimensionet","Njësia","","Lartësia","mm","1345"]
["","","","Gjerësia","mm","900"]
["","","","Thellësia","mm","320"]
["Pesha","Njësia","","","kg","120"]
["Diapazoni i funksionimit","Ngrohje","","Min.","°CWB","-20"]
["","","","Maks.","°CWB","20"]
["","Ujë i ngrohtë në shtëpi","","Min.","°CDB","-20"]
["","Ujë i ngrohtë për përdorim në shtëpi","","Maks.","°CDB","35"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Ngrohje","","Nom.","dBA","68"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ngrohje","","Nom.","dBA","52"]
["Agjenti ftohës","Lloji","","","","R-410A"]
["","GWP","","","","2087.5"]
["","Mbushja","","","tCO2Eq","9.4"]
["","Mbushja","","","kg","4.5"]
["Lidhjet e tubacioneve","Lëngu","","Dia. jasht.","mm","9.52"]
["","Gazi","","Dia. jasht.","mm","15.9"]
["","Kullimi","","Diametri i jashtëm","mm","26x3"]
["","Ndryshimi i nivelit","IU - OU","Maks.","m","30"]
["","Termoizolimi","","","","Tuba lëngu dhe gazi"]
["Aksesore Standarde","Installation manual","","","","1"]
["Furnizimi me energji","Emri","","","","V1"]
["","Faza","","","","1~"]
["","Frekuenca","","","Hz","50"]
["","Tensioni","","","V","220-240"]
["Aktuale","Siguresat e rekomanduara","","","A","25"]