{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVH12E9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVH12S18EJ9W","ETVH12S23EJ9W","ETVH12S18EA9W","ETVH12S23EA9W"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Nom.","","","dBA","30.0 (6)","30.0 (6)","30.0 (6)","30.0 (6)"]
["Diapazoni i funksionimit","Ftohje","Ambienti","Min.","°CDB","0 (7)","0 (7)","0 (7)","0 (7)"]
["","","Ana e ujit","Maks.","°C","0 (7)","0 (7)","0 (7)","0 (7)"]
["","","","Min.","°C","0 (7)","0 (7)","0 (7)","0 (7)"]
["","Ngrohje","Ana e ujit","Maks.","°C","0 (7)","0 (7)","0 (7)","0 (7)"]
["","","","Min.","°C","0 (7)","0 (7)","0 (7)","0 (7)"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Nom.","","","dBA","44.0 (5)","44.0 (5)","44.0 (5)","44.0 (5)"]
["Dimensionet","Njësia","","Gjerësia","mm","595","595","595","595"]
["","","","Thellësia","mm","625","625","625","625"]
["","","","Lartësia","mm","1,650","1,850","1,650","1,850"]
["Veshja e jashtme","Material","","","","Fletë metalike e ngjyrosur më parë","Fletë metalike e ngjyrosur më parë","Fletë metalike e ngjyrosur më parë","Fletë metalike e ngjyrosur më parë"]
["Pesha","Njësia","","","kg","108","117","108","117"]
["Ngrohësi elektrik","Siguresat e rekomanduara","","","A","20.000 (10)","20.000 (10)","20 (10)","20 (10)"]
["","Furnizimi me energji","","Frekuenca","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Tensioni","V","400","400","400","400"]
["","","","Emri","","9W","9W","9W","9W"]
["","","","Faza","","3~","3~","3~","3~"]
["Power supply","Emri","","","","Shikoni shënimin 9","Shikoni shënimin 9","Shikoni shënimin 9","Shikoni shënimin 9"]
["Shënime","","","","","(1) - Zona e funksionimit zgjerohet në norma më të ulëta të qarkullimit vetëm në rast se njësia funksionon vetëm me pompën e nxehtësisë. (Jo në nisje, pa funksionim të BUH, pa funksionim të shkrirjes).","(1) - Zona e funksionimit zgjerohet në norma më të ulëta të qarkullimit vetëm në rast se njësia funksionon vetëm me pompën e nxehtësisë. (Jo në nisje, pa funksionim të BUH, pa funksionim të shkrirjes).","(1) - Zona e funksionimit zgjerohet në norma më të ulëta të qarkullimit vetëm në rast se njësia funksionon vetëm me pompën e nxehtësisë. (Jo në nisje, pa funksionim të BUH, pa funksionim të shkrirjes).","(1) - Zona e funksionimit zgjerohet në norma më të ulëta të qarkullimit vetëm në rast se njësia funksionon vetëm me pompën e nxehtësisë. (Jo në nisje, pa funksionim të BUH, pa funksionim të shkrirjes)."]
["","","","","","(2) - Bazuar në dT nga 45 K","(2) - Bazuar në dT nga 45 K","(2) - Bazuar në dT nga 45 K","(2) - Bazuar në dT nga 45 K"]
["","","","","","(3) - Duke përfshirë tubat + ngrohësin rezervë; pa përfshirë enën e zgjerimit","(3) - Duke përfshirë tubat + ngrohësin rezervë; pa përfshirë enën e zgjerimit","(3) - Duke përfshirë tubat + ngrohësin rezervë; pa përfshirë enën e zgjerimit","(3) - Duke përfshirë tubat + ngrohësin rezervë; pa përfshirë enën e zgjerimit"]
["","","","","","(4) - Duke përjashtuar ujin e njësisë. Ky volum minimal i ujit është i mjaftueshëm për shumicën e aplikacioneve. Gjatë proceseve kritike mund të kërkohet më shumë ujë.","(4) - Duke përjashtuar ujin e njësisë. Ky volum minimal i ujit është i mjaftueshëm për shumicën e aplikacioneve. Gjatë proceseve kritike mund të kërkohet më shumë ujë.","(4) - Duke përjashtuar ujin e njësisë. Ky volum minimal i ujit është i mjaftueshëm për shumicën e aplikacioneve. Gjatë proceseve kritike mund të kërkohet më shumë ujë.","(4) - Duke përjashtuar ujin e njësisë. Ky volum minimal i ujit është i mjaftueshëm për shumicën e aplikacioneve. Gjatë proceseve kritike mund të kërkohet më shumë ujë."]
["","","","","","(5) - Matet me një rënie presioni prej 10 kPa në sistemin e ngrohjes në gjendje pune me temperaturë uji në dalje 47-55°C në një dhomë me temperaturë ambienti 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(5) - Matet me një rënie presioni prej 10 kPa në sistemin e ngrohjes në gjendje pune me temperaturë uji në dalje 47-55°C në një dhomë me temperaturë ambienti 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(5) - Matet me një rënie presioni prej 10 kPa në sistemin e ngrohjes në gjendje pune me temperaturë uji në dalje 47-55°C në një dhomë me temperaturë ambienti 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(5) - Matet me një rënie presioni prej 10 kPa në sistemin e ngrohjes në gjendje pune me temperaturë uji në dalje 47-55°C në një dhomë me temperaturë ambienti 20°C. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(6) - Vlera matet në një dhomë anekoike në një distancë prej 1 m nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Niveli i presionit të zhurmës matet me një rënie presioni prej 10 kPa në sistemin e ngrohjes në gjendje pune me temperaturë uji në dalje 47-55°C në një dhomë me temperaturë ambienti 20°C.","(6) - Vlera matet në një dhomë anekoike në një distancë prej 1 m nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Niveli i presionit të zhurmës matet me një rënie presioni prej 10 kPa në sistemin e ngrohjes në gjendje pune me temperaturë uji në dalje 47-55°C në një dhomë me temperaturë ambienti 20°C.","(6) - Vlera matet në një dhomë anekoike në një distancë prej 1 m nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Niveli i presionit të zhurmës matet me një rënie presioni prej 10 kPa në sistemin e ngrohjes në gjendje pune me temperaturë uji në dalje 47-55°C në një dhomë me temperaturë ambienti 20°C.","(6) - Vlera matet në një dhomë anekoike në një distancë prej 1 m nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Niveli i presionit të zhurmës matet me një rënie presioni prej 10 kPa në sistemin e ngrohjes në gjendje pune me temperaturë uji në dalje 47-55°C në një dhomë me temperaturë ambienti 20°C."]
["","","","","","(7) - Referojuni gamës së funksionimit të njësisë.","(7) - Referojuni gamës së funksionimit të njësisë.","(7) - Referojuni gamës së funksionimit të njësisë.","(7) - Referojuni gamës së funksionimit të njësisë."]
["","","","","","(8) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(8) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(8) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(8) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit."]
["","","","","","(9) - Furnizimi i lartpërmendur me energji i kutisë së ujit është vetëm për ngrohësin rezervë. Kutia e çelësit dhe pompa e kutisë së ujit furnizohen nga njësia e jashtme. Rezervuari fakultativ i ujit të ngrohtë në shtëpi ka një pajisje energjie të veçantë.","(9) - Furnizimi i lartpërmendur me energji i kutisë së ujit është vetëm për ngrohësin rezervë. Kutia e çelësit dhe pompa e kutisë së ujit furnizohen nga njësia e jashtme. Rezervuari fakultativ i ujit të ngrohtë në shtëpi ka një pajisje energjie të veçantë.","(9) - Furnizimi i lartpërmendur me energji i kutisë së ujit është vetëm për ngrohësin rezervë. Kutia e çelësit dhe pompa e kutisë së ujit furnizohen nga njësia e jashtme. Rezervuari fakultativ i ujit të ngrohtë në shtëpi ka një pajisje energjie të veçantë.","(9) - Furnizimi i lartpërmendur me energji i kutisë së ujit është vetëm për ngrohësin rezervë. Kutia e çelësit dhe pompa e kutisë së ujit furnizohen nga njësia e jashtme. Rezervuari fakultativ i ujit të ngrohtë në shtëpi ka një pajisje energjie të veçantë."]
["","","","","","(10) - 4 polësh 20 A kurbë 400 V kategoria e shkëputjes C (referojuni skemës elektrike)","(10) - 4 polësh 20 A kurbë 400 V kategoria e shkëputjes C (referojuni skemës elektrike)","(10) - 4 polësh 20 A kurbë 400 V kategoria e shkëputjes C (referojuni skemës elektrike)","(10) - 4 polësh 20 A kurbë 400 V kategoria e shkëputjes C (referojuni skemës elektrike)"]