{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":9,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-B / RZA-D"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG71BVEB / FCAG71BVEB / FCAG71BVEB / RZA200D7Y1B","FCAG60BVEB / FCAG60BVEB / FCAG60BVEB / RZA200D7Y1B","FCAG60BVEB / FCAG60BVEB / FCAG60BVEB / FCAG60BVEB / RZA250D7Y1B","FCAG125BVEB / FCAG125BVEB / RZA250D7Y1B","FCAG100BVEB / FCAG100BVEB / RZA200D7Y1B (Archived)"]
["Kapaciteti ftohës","Nom.","","kW","19.0 (1)","19.0 (1)","22.0 (1)","22.0 (1)"]
["Kapaciteti ngrohës","Nom.","","kW","22.4 (2)","22.4 (2)","24.0 (2)","24.0 (2)"]
["Ftohja e hapësirës","Kapaciteti","Pdesign","kW","19.0","19.0","22.0","22.0"]
["","SEER","","","6.32","6.77","6.95","6.44"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","1,804","1,684","1,898","2,052"]
["Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare)","Kapaciteti","Pdesign","kW","11.2","11.2","12.1","12.1"]
["","SCOP/A","","","4.10","3.84","4.10","4.10"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","3,824","4,082","4,132","4,132"]
["Shënime","","","","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temp. e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temp. e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temp. e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m."]
["","","","","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m."]
["Kapaciteti ftohës","Nom.","","kW","","","","","19.0 (1)"]
["Kapaciteti ngrohës","Nom.","","kW","","","","","22.4 (2)"]
["Ftohja e hapësirës","Kapaciteti","Pdesign","kW","","","","","19.0"]
["","SEER","","","","","","","6.53"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","","","","","1746"]
["Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare)","Kapaciteti","Pdesign","kW","","","","","11.2"]
["","SCOP/A","","","","","","","4.10"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","","","","","3824"]