{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":8,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-G"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG71GVEB (Archived)","FCAHG100GVEB (Archived)","FCAHG125GVEB (Archived)","FCAHG140GVEB (Archived)"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ngrohje","I lartë","dBA","36","44","45","45"]
["","","Mesatar","dBA","33","39","40","41"]
["","","I ulët","dBA","29","33","35","37"]
["","Ftohje","Medium","dBA","33","39","40","41"]
["","","I ulët","dBA","29","33","35","37"]
["","","I lartë","dBA","36","44","45","45"]
["Aksesore Standarde","Manual përdorimi","","","1","1","1","1"]
["","Manual instalimi","","","1","1","1","1"]
["","Zorrë kullimi","","","1","1","1","1"]
["","Fashetë për zorrën kulluese","","","1","1","1","1"]
["","Rondele për varëset","","","8","8","8","8"]
["","Vida","","","4","4","4","4"]
["","Udhëzues instalimi","","","1","1","1","1"]
["","Izolues për rakorderi","","","2","2","2","2"]
["","Tamponë izolues","","","4","4","4","4"]
["","Gominë izoluese kullimi","","","1","1","1","1"]
["","Mbërthyes","","","1","1","1","1"]
["Control systems","Wired remote control","","","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7"]
["","Infrared remote control","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Kapaciteti ftohës","Kapaciteti total","Nom.","kW","","","12.10","13.40"]
["Lidhjet e tubacioneve","Lëngu","Diametri i jashtëm","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gazi","Diametri i jashtëm","mm","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","Kullimi","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Paneli dekorues 4","Dimensionet","Thellësia","mm","50","50","50","50"]
["","","Gjerësia","mm","950","950","950","950"]
["","","Lartësia","mm","950","950","950","950"]
["","Modeli","","","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1"]
["","Ngjyra","","","E BARDHË E FRESKËT","E BARDHË E FRESKËT","E BARDHË E FRESKËT","E BARDHË E FRESKËT"]
["","Pesha","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Ftohje","","dBA","53","61","61","61"]
["","Ngrohje","","dBA","53","61","61","61"]
["Dimensionet","Njësia","Gjerësia","mm","840","840","840","840"]
["","","Thellësia","mm","840","840","840","840"]
["","","Lartësia","mm","288","288","288","288"]
["Casing","Material","","","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar"]
["Pesha","Njësia","","kg","25","25","25","25"]
["Paneli i dekorimit","Pesha","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["","Model","","","BYCQ140D7W1 - E bardhë me fletë gri","BYCQ140D7W1 - E bardhë me fletë gri","BYCQ140D7W1 - E bardhë me fletë gri","BYCQ140D7W1 - E bardhë me fletë gri"]
["","Dimensionet","Lartësia","mm","50","50","50","50"]
["","","Thellësia","mm","950","950","950","950"]
["","","Gjerësia","mm","950","950","950","950"]
["","Ngjyra","","","E BARDHË E FRESKËT","E BARDHË E FRESKËT","E BARDHË E FRESKËT","E BARDHË E FRESKËT"]
["Kapaciteti ngrohës","Kapaciteti total","Nom.","kW","","","13.5","15.5"]
["Power supply","Faza","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekuenca","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Voltage","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Shënime","","","","(1) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(1) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(1) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(1) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme."]
["","","","","(2) - BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes.","(2) - BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes.","(2) - BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes.","(2) - BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140D7W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140D7GW1: panel me vetëpastrim ngjyrë e bardhë e pastër.","(3) - BYCQ140D7W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140D7W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140D7GW1: panel me vetëpastrim ngjyrë e bardhë e pastër.","(3) - BYCQ140D7W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140D7W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140D7GW1: panel me vetëpastrim ngjyrë e bardhë e pastër.","(3) - BYCQ140D7W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140D7W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140D7GW1: panel me vetëpastrim ngjyrë e bardhë e pastër."]
["","","","","(4) - Ky opsion synohet ekskluzivisht për përdorim në ambiente me pluhur të imët(në dyqane rrobash). Mos e përdorni këtë opsion në ambiente me nivel të lartë lagështie dhe/ose me prani yndyre.","(4) - Ky opsion synohet ekskluzivisht për përdorim në ambiente me pluhur të imët(në dyqane rrobash). Mos e përdorni këtë opsion në ambiente me nivel të lartë lagështie dhe/ose me prani yndyre.","(4) - Ky opsion synohet ekskluzivisht për përdorim në ambiente me pluhur të imët(në dyqane rrobash). Mos e përdorni këtë opsion në ambiente me nivel të lartë lagështie dhe/ose me prani yndyre.","(4) - Ky opsion synohet ekskluzivisht për përdorim në ambiente me pluhur të imët(në dyqane rrobash). Mos e përdorni këtë opsion në ambiente me nivel të lartë lagështie dhe/ose me prani yndyre."]