{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":22,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F / RZQSG-LV1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG71L2V1B","FCQG71FVEB / RZQSG71L2V1B","FCQG100FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQG100FVEB / RZQSG100L7Y1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQG100FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQG125FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG125FVEB / RZQSG125L7Y1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG125FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG60FVEB / FCQG60FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG60FVEB / FCQG60FVEB / RZQSG125L7Y1B9"]
["Kapaciteti ftohës","Nom.","","kW","","6.8","9.5","9.5 (3)","","9.5","","","","12.0","12.0 (3)","","","","12.0"]
["Ftohja e hapësirës","SEER","","","4.30","5.11","5.11","5.11 (6)","4.30","5.11","4.30","4.30","4.30","5.11","5.11 (6)","4.00","4.30","4.30","5.11","4.00","4.30","4.30"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","554","466","650.685","","773.256","650.685","773.256","773.256","773.256","821.918","","1,050","976.744","976.744","821.918","1,050","976.744","976.744"]
["","Kapaciteti","Pdesign","kW","6.80","6.80","9.50","","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00"]
["","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","C","A","A","","C","A","C","C","C","A","","D","C","C","A","D","C","C"]
["Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare)","Kapaciteti","Pdesign","kW","6.00","6.33","7.60","","6.81","7.60","6.81","6.81","6.81","8.03","","8.03","8.03","8.03","8.03","8.03","8.03","8.03"]
["","SCOP/A","","","3.40","3.81","3.80","3.80 (6)","3.40","3.80","3.40","3.40","3.40","3.81","3.81 (6)","3.40","3.40","3.40","3.81","3.40","3.40","3.40"]
["","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","A","A","A","","A","A","A","A","A","A","","A","A","A","A","A","A","A"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","2,472","2,327","2,799","","2,802","2,799","2,802","2,802","2,802","2,949","","3,305","3,305","3,305","2,949","3,305","3,306.471","3,306.471"]
["Efikasiteti nominal","Annual energy consumption","","kWh","","971","1,440","1,440","","1,440","","","","1,870","1,870","","","","1,870"]
["","EER","","","","3.21","3.30","3.30","","3.30","","","","3.21","3.21","","","","3.21"]
["","COP","","","","3.61","3.54","3.54","","3.54","","","","3.41","3.41","","","","3.41"]
["","Direktiva e etiketimit të energjisë","Ftohje","","","A","A","A","","A","","","","A","A","","","","A"]
["","","Ngrohje","","","A","B","A","","B","","","","B","B","","","","B"]
["Kapaciteti ngrohës","Nom.","","kW","","7.5","10.8","10.8 (4)","","10.8","","","","13.5","13.5 (4)","","","","13.5"]
["Shënime","","","","","(1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së","(1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së","(1) - Konsumi vjetor i energjisë: bazuar në përdorimin mesatar prej 500 orë pune në vit me ngarkesë të plotë (kushte nominale).","","(1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së","","","","(1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së","(1) - Konsumi vjetor i energjisë: bazuar në përdorimin mesatar prej 500 orë pune në vit me ngarkesë të plotë (kushte nominale).","","","","(1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së"]
["","","","","","(2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°","(2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°","(2) - Etiketa e energjisë: nga shkalla A (më efikasja) deri në G (më pak efikasja)","","(2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°","","","","(2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°","(2) - Etiketa e energjisë: nga shkalla A (më efikasja) deri në G (më pak efikasja)","","","","(2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°"]
["","","","","(1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së","","","","(1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së","","(1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së","(1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së","(1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së","","","(1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së","(1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së","(1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së","","(1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së","(1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së","(1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së"]
["","","","","","","","(3) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m","","","","","","","(3) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m"]
["","","","","","","","(4) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m","","","","","","","(4) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m"]
["","","","","","","","(5) - Konsumi vjetor i energjisë është në përputhje me Direktivën e etiketimit të energjisë 2002/31/EC","","","","","","","(5) - Konsumi vjetor i energjisë është në përputhje me Direktivën e etiketimit të energjisë 2002/31/EC"]
["","","","","","","","(6) - SEER dhe SCOP janë në përputhje me EN 14825","","","","","","","(6) - SEER dhe SCOP janë në përputhje me EN 14825"]
["","","","","","","","(7) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°","","","","","","","(7) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°"]