{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":11,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG35FVEB","FCQG50FVEB","FCQG60FVEB","FCQG71FVEB","FCQG100FVEB","FCQG125FVEB","FCQG140FVEB"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ngrohje","I lartë","dBA","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","Nom.","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","I ulët","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","Ftohje","I ulët","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","","I lartë","dBA","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","Nom.","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["Aksesore Standarde","Manual përdorimi","","","Manual përdorimi","Manual përdorimi","Manual përdorimi","Manual përdorimi","Manual përdorimi","Manual përdorimi","Manual përdorimi"]
["","Manual instalimi","","","Manual instalimi","Manual instalimi","Manual instalimi","Manual instalimi","Manual instalimi","Manual instalimi","Manual instalimi"]
["","Zorrë kullimi","","","Zorrë kullimi","Zorrë kullimi","Zorrë kullimi","Zorrë kullimi","Zorrë kullimi","Zorrë kullimi","Zorrë kullimi"]
["","Fashetë për zorrën kulluese","","","Fashetë për zorrën kulluese","Fashetë për zorrën kulluese","Fashetë për zorrën kulluese","Fashetë për zorrën kulluese","Fashetë për zorrën kulluese","Fashetë për zorrën kulluese","Fashetë për zorrën kulluese"]
["","Rondele për varëset","","","Rondele për varëset","Rondele për varëset","Rondele për varëset","Rondele për varëset","Rondele për varëset","Rondele për varëset","Rondele për varëset"]
["","Vida","","","Vida","Vida","Vida","Vida","Vida","Vida","Vida"]
["","Udhëzues instalimi","","","Udhëzues instalimi","Udhëzues instalimi","Udhëzues instalimi","Udhëzues instalimi","Udhëzues instalimi","Udhëzues instalimi","Udhëzues instalimi"]
["","Izolues për rakorderi","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Tamponë izolues","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Gominë izoluese kullimi","","","Gominë izoluese kullimi","Gominë izoluese kullimi","Gominë izoluese kullimi","Gominë izoluese kullimi","Gominë izoluese kullimi","Gominë izoluese kullimi","Gominë izoluese kullimi"]
["","Mbërthyes","","","Mbërthyes","Mbërthyes","Mbërthyes","Mbërthyes","Mbërthyes","Mbërthyes","Mbërthyes"]
["Sistemet e kontrollit","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Lidhjet e tubacioneve","Lëngu","Dia. jasht.","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gazi","Dia. jasht.","mm","9.52","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Kullimi","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Paneli dekorues 4","Dimensionet","Thellësia","mm","50","50","50","50","50","50","50"]
["","","Gjerësia","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Lartësia","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Modeli","","","BYCQ140D7W1 - i bardhë me fletë gri","BYCQ140D7W1 - i bardhë me fletë gri","BYCQ140D7W1 - i bardhë me fletë gri","BYCQ140D7W1 - i bardhë me fletë gri","BYCQ140D7W1 - i bardhë me fletë gri","BYCQ140D7W1 - i bardhë me fletë gri","BYCQ140D7W1 - i bardhë me fletë gri"]
["","Ngjyra","","","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)"]
["","Pesha","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Ftohje","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["","Ngrohje","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["Dimensionet","Njësia","Gjerësia","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Thellësia","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Lartësia","mm","204","204","204","204","246","246","246"]
["Veshja e jashtme","Materiali","","","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar"]
["Pesha","Njësia","","kg","18","19","19","21","24","24","24"]
["Paneli dekorativ","Pesha","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["","Modeli","","","BYCQ140D7GFW1 - panel me vetëpastrim dhe filtër me rrjetë të hollë","BYCQ140D7GFW1 - panel me vetëpastrim dhe filtër me rrjetë të hollë","BYCQ140D7GFW1 - panel me vetëpastrim dhe filtër me rrjetë të hollë","BYCQ140D7GFW1 - panel me vetëpastrim dhe filtër me rrjetë të hollë","BYCQ140D7GFW1 - panel me vetëpastrim dhe filtër me rrjetë të hollë","BYCQ140D7GFW1 - panel me vetëpastrim dhe filtër me rrjetë të hollë","BYCQ140D7GFW1 - panel me vetëpastrim dhe filtër me rrjetë të hollë"]
["","Dimensionet","Lartësia","mm","130","130","130","130","130","130","130"]
["","","Thellësia","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Gjerësia","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Ngjyra","","","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)"]
["Power supply","Faza","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekuenca","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Emri","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Tensioni","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Shënime","","","","(1) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(1) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(1) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(1) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(1) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(1) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(1) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme."]
["","","","","(2) - BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes.","(2) - BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes.","(2) - BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes.","(2) - BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes.","(2) - BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes.","(2) - BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes.","(2) - BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140D7W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140D7GW1: panel me vetëpastrim ngjyrë e bardhë e pastër.","(3) - BYCQ140D7W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140D7W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140D7GW1: panel me vetëpastrim ngjyrë e bardhë e pastër.","(3) - BYCQ140D7W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140D7W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140D7GW1: panel me vetëpastrim ngjyrë e bardhë e pastër.","(3) - BYCQ140D7W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140D7W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140D7GW1: panel me vetëpastrim ngjyrë e bardhë e pastër.","(3) - BYCQ140D7W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140D7W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140D7GW1: panel me vetëpastrim ngjyrë e bardhë e pastër.","(3) - BYCQ140D7W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140D7W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140D7GW1: panel me vetëpastrim ngjyrë e bardhë e pastër.","(3) - BYCQ140D7W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140D7W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140D7GW1: panel me vetëpastrim ngjyrë e bardhë e pastër."]