{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":72,"n_cols":12,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FCQG35FVEB (Archived)","FCQG50FVEB (Archived)","FCQG60FVEB (Archived)","FCQG71FVEB (Archived)","FCQG100FVEB (Archived)","FCQG125FVEB (Archived)","FCQG140FVEB (Archived)"]
["Veshja e jashtme","Materiali","","","","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar"]
["Dimensionet","Njësia","","Lartësia","mm","204","204","204","204","246","246","246"]
["","","","Gjerësia","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","","Thellësia","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["Pesha","Njësia","","","kg","18","19","19","21","24","24","24"]
["Ventilatori","Niveli i qarkullimit të ajrit","Ftohje","I lartë","m³/min","12.5","12.6","13.6","15.0","22.8","26.0","26.0"]
["","","","Nom.","m³/min","10.6","10.7","11.2","12.1","17.6","19.2","19.2"]
["","","","I ulët","m³/min","8.7","8.7","8.7","9.1","12.4","12.4","12.4"]
["","","Ngrohje","I lartë","m³/min","12.5","12.6","13.6","15.0","22.8","26.0","26.0"]
["","","","Nom.","m³/min","10.6","10.7","11.2","12.1","17.6","19.2","19.2"]
["","","","I ulët","m³/min","8.7","8.7","8.7","9.1","12.4","12.4","12.4"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Ftohje","","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["","Ngrohje","","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ftohje","","Niveli i presionit të zhurmës-=-Ftohje-=-I lartë-=-dBA","dBA","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","","Nom.","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","","I ulët","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","Ngrohje","","I lartë","dBA","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","","Nom.","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","","I ulët","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["Lidhjet e tubacioneve","Lëngu","","Dia. jasht.","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gazi","","Dia. jasht.","mm","9.52","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Kullimi","","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Paneli dekorativ","Modeli","","","","BYCQ140D7GFW1 - panel me vetëpastrim dhe filtër me rrjetë të hollë","BYCQ140D7GFW1 - panel me vetëpastrim dhe filtër me rrjetë të hollë","BYCQ140D7GFW1 - panel me vetëpastrim dhe filtër me rrjetë të hollë","BYCQ140D7GFW1 - panel me vetëpastrim dhe filtër me rrjetë të hollë","BYCQ140D7GFW1 - panel me vetëpastrim dhe filtër me rrjetë të hollë","BYCQ140D7GFW1 - panel me vetëpastrim dhe filtër me rrjetë të hollë","BYCQ140D7GFW1 - panel me vetëpastrim dhe filtër me rrjetë të hollë"]
["","Ngjyra","","","","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)"]
["","Dimensionet","","Lartësia","mm","130","130","130","130","130","130","130"]
["","","","Gjerësia","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Thellësia","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Pesha","","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Paneli dekorues 2","Modeli","","","","BYCQ140D7GW1 - Paneli i pastrimit automatik","BYCQ140D7GW1 - Paneli i pastrimit automatik","BYCQ140D7GW1 - Paneli i pastrimit automatik","BYCQ140D7GW1 - Paneli i pastrimit automatik","BYCQ140D7GW1 - Paneli i pastrimit automatik","BYCQ140D7GW1 - Paneli i pastrimit automatik","BYCQ140D7GW1 - Paneli i pastrimit automatik"]
["","Ngjyra","","","","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)"]
["","Dimensionet","","Lartësia","mm","130","130","130","130","130","130","130"]
["","","","Gjerësia","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Thellësia","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Pesha","","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Paneli dekorues 3","Modeli","","","","BYCQ140D7W1W - Plotësisht e bardhë","BYCQ140D7W1W - Plotësisht e bardhë","BYCQ140D7W1W - Plotësisht e bardhë","BYCQ140D7W1W - Plotësisht e bardhë","BYCQ140D7W1W - Plotësisht e bardhë","BYCQ140D7W1W - Plotësisht e bardhë","BYCQ140D7W1W - Plotësisht e bardhë"]
["","Ngjyra","","","","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)"]
["","Dimensionet","","Lartësia","mm","50","50","50","50","50","50","50"]
["","","","Gjerësia","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Thellësia","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Pesha","","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Paneli dekorues 4","Modeli","","","","BYCQ140D7W1 - E bardhë me fletë gri","BYCQ140D7W1 - E bardhë me fletë gri","BYCQ140D7W1 - E bardhë me fletë gri","BYCQ140D7W1 - E bardhë me fletë gri","BYCQ140D7W1 - E bardhë me fletë gri","BYCQ140D7W1 - E bardhë me fletë gri","BYCQ140D7W1 - E bardhë me fletë gri"]
["","Ngjyra","","","","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)","E bardhë e pastër (RAL 9010)"]
["","Dimensionet","","Lartësia","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Gjerësia","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Thellësia","mm","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Pesha","","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Sistemet e kontrollit","Telekomandë me rreze infra të kuqe","","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["","Telekomandë me tela","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Aksesore Standarde","Installation manual","","","","Installation manual","Installation manual","Installation manual","Installation manual","Installation manual","Installation manual","Installation manual"]
["","Washer for hanger bracket","","","","Washer for hanger bracket","Washer for hanger bracket","Washer for hanger bracket","Washer for hanger bracket","Washer for hanger bracket","Washer for hanger bracket","Washer for hanger bracket"]
["","Operation manual","","","","Operation manual","Operation manual","Operation manual","Operation manual","Operation manual","Operation manual","Operation manual"]
["","Fashetë për zorrën kulluese","","","","Fashetë për zorrën kulluese","Fashetë për zorrën kulluese","Fashetë për zorrën kulluese","Fashetë për zorrën kulluese","Fashetë për zorrën kulluese","Fashetë për zorrën kulluese","Fashetë për zorrën kulluese"]
["","Mbërthyes","","","","Mbërthyes","Mbërthyes","Mbërthyes","Mbërthyes","Mbërthyes","Mbërthyes","Mbërthyes"]
["","Zorrë kullimi","","","","Zorrë kullimi","Zorrë kullimi","Zorrë kullimi","Zorrë kullimi","Zorrë kullimi","Zorrë kullimi","Zorrë kullimi"]
["","Gominë izoluese kullimi","","","","Gominë izoluese kullimi","Gominë izoluese kullimi","Gominë izoluese kullimi","Gominë izoluese kullimi","Gominë izoluese kullimi","Gominë izoluese kullimi","Gominë izoluese kullimi"]
["","Installation guide","","","","Installation guide","Installation guide","Installation guide","Installation guide","Installation guide","Installation guide","Installation guide"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Screws","","","","Screws","Screws","Screws","Screws","Screws","Screws","Screws"]
["","Sealing pads","","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["Furnizimi me energji","Emri","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Faza","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekuenca","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensioni","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Shënime","","","","","(1) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(1) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(1) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(1) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(1) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(1) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(1) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme."]
["","","","","","(2) - BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes.","(2) - BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes.","(2) - BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes.","(2) - BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes.","(2) - BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes.","(2) - BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes.","(2) - BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes."]
["","","","","","(3) - BYCQ140D7W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140D7W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140D7GW1: panel me vetëpastrim ngjyrë e bardhë e pastër.","(3) - BYCQ140D7W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140D7W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140D7GW1: panel me vetëpastrim ngjyrë e bardhë e pastër.","(3) - BYCQ140D7W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140D7W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140D7GW1: panel me vetëpastrim ngjyrë e bardhë e pastër.","(3) - BYCQ140D7W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140D7W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140D7GW1: panel me vetëpastrim ngjyrë e bardhë e pastër.","(3) - BYCQ140D7W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140D7W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140D7GW1: panel me vetëpastrim ngjyrë e bardhë e pastër.","(3) - BYCQ140D7W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140D7W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140D7GW1: panel me vetëpastrim ngjyrë e bardhë e pastër.","(3) - BYCQ140D7W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140D7W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140D7GW1: panel me vetëpastrim ngjyrë e bardhë e pastër."]