{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":14,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / 2MXM-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B / FDXM35F3V1B / 2MXM50M2V1B9","FDXM25F3V1B / FDXM25F3V1B / 2MXM50M2V1B9","FDXM25F3V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 2MXM50M3V1B9","FDXM25F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM50M3V1B9","FDXM25F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / 2MXM50M3V1B9","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / 2MXM50M2V1B9","FDXM35F3V1B / FDXM50F3V1B / 2MXM50M2V1B9","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM50M3V1B9","FDXM35F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / 2MXM50M3V1B9","FDXM25F3V1B / FDXM50F3V1B / 2MXM50M2V1B9"]
["Kapaciteti ftohës","Nom.","","kW","5.0","5.0","5.00","5.00","5.00","5.0","5.0","5.00","5.00"]
["Efikasiteti nominal","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh","770","780","779","769","712","761","704","760","704"]
["","EER","","","3.25","3.21","3.21","3.25","3.51","3.29","3.55","3.29","3.55"]
["","COP","","","3.64","3.66","3.66","3.64","3.61","3.62","3.61","3.62","3.61"]
["","Direktiva e etiketimit të energjisë","Ftohje","","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","Ngrohje","","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Kapaciteti ngrohës","Min.","","kW","5.60","5.60","","","","5.60","5.60"]
["Shënime","","","","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për serinë e efikasitetit standard. Përdoren tolerancat Eurovent 2015.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për serinë e efikasitetit standard. Përdoren tolerancat Eurovent 2015.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për serinë e efikasitetit standard. Përdoren tolerancat Eurovent 2015.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për serinë e efikasitetit standard. Përdoren tolerancat Eurovent 2015.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për serinë e efikasitetit standard. Përdoren tolerancat Eurovent 2015."]
["","","","","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m."]
["Kapaciteti ngrohës","Nom.","","kW","","","5.60","5.60","5.60","","","5.60","5.60"]
["Shënime","","","","","","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","","","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit"]
["","","","","","","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","","","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike"]
["Kapaciteti ftohës","Nom.","","kW","","","","","","","","","","5.0"]
["Kapaciteti ngrohës","Min.","","kW","","","","","","","","","","5.60"]
["Efikasiteti nominal","EER","","","","","","","","","","","","3.51"]
["","COP","","","","","","","","","","","","3.61"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh","","","","","","","","","","713"]
["","Direktiva e etiketimit të energjisë","Ftohje","","","","","","","","","","","A"]
["","","Ngrohje","","","","","","","","","","","A"]
["Ftohja e hapësirës","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","","","","","","","","","","A++"]
["","Kapaciteti","Pdesign","kW","","","","","","","","","","5.00"]
["","SEER","","","","","","","","","","","","6.51"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","","","","","","","","","","269"]
["Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare)","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","","","","","","","","","","A"]
["","Kapaciteti","Pdesign","kW","","","","","","","","","","4.20"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","","","3.86"]
["","Pdh Kapaciteti i ngrohjes në -10°","","kW","","","","","","","","","","4"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","","","","","","","","","","1523"]