{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":6,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F9 / RXM-R9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B9 / RXM25R5V1B9","FDXM35F3V1B9 / RXM35R5V1B9"]
["Kapaciteti ftohës","Min.","","kW","1.30","1.40"]
["","Nom.","","kW","2.40","3.40"]
["","Maks.","","kW","3.00","3.80"]
["Kapaciteti ngrohës","Min.","","kW","1.30","1.40"]
["","Nom.","","kW","3.20","4.00"]
["","Maks.","","kW","4.50","5.00"]
["Efikasiteti nominal","EER","","","3.77","2.98"]
["","COP","","","4.00","3.48"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh","318","570"]
["","Direktiva e etiketimit të energjisë","Ftohje","","A","C"]
["","","Ngrohje","","A","B"]
["Ftohja e hapësirës","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","","A"]
["","Kapaciteti","Pdesign","kW","","3.40"]
["","SEER","","","","5.26"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","","226"]
["Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare)","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","","A"]
["","Kapaciteti","Pdesign","kW","","2.90"]
["","SCOP/A","","","","3.88"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","","1,046"]
["Shënime","","","","(1) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m."]
["","","","","(2) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m."]
["","","","","(3) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit"]
["","","","","(4) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike"]