{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":8,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A / RXM-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA25A2VEB / RXM25M3V1B9","FFA35A2VEB / RXM35M3V1B9","FFA50A2VEB / RXM50M3V1B9","FFA60A2VEB / RXM60M3V1B9"]
["Kapaciteti ftohës","Nom.","","kW","2.50","3.40"]
["Ftohja e hapësirës","SEER","","","6.17","6.38"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","142","186"]
["","Kapaciteti","Pdesign","kW","2.50","3.40"]
["","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","A++","A++"]
["Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare)","Kapaciteti","Pdesign","kW","2.31","3.10"]
["","SCOP/A","","","4.24","4.10"]
["","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","A+","A+"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","762","1,058"]
["Efikasiteti nominal","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh","273","446"]
["","EER","","","4.57","3.81"]
["","COP","","","3.90","3.50"]
["","Direktiva e etiketimit të energjisë","Ftohje","","A","A"]
["","","Ngrohje","","A","B"]
["Kapaciteti ngrohës","Nom.","","kW","3.20","4.20"]
["Shënime","","","","(1) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(1) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike"]
["","","","","(2) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","(2) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit"]
["","","","","(3) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temp. e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(3) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temp. e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m."]
["","","","","(4) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(4) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m."]
["Outdoor unit","","","","","","RXM50M3V1B9","RXM60M3V1B9"]
["Kapaciteti ftohës","Nom.","","kW","","","5.00","5.70"]
["Kapaciteti ngrohës","Nom.","","kW","","","5.80","7.00"]
["Efikasiteti nominal","EER","","","","","3.24","3.05"]
["","COP","","","","","3.49","3.41"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh","","","771","934"]
["","Direktiva e etiketimit të energjisë","Ftohje","","","","A","B"]
["","","Ngrohje","","","","B","B"]
["Ftohja e hapësirës","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","","","A+","A+"]
["","Kapaciteti","Pdesign","kW","","","5.00","5.70"]
["","SEER","","","","","5.98","5.76"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","","","292","347"]
["Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare)","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","","","A","A+"]
["","Kapaciteti","Pdesign","kW","","","3.84","3.96"]
["","SCOP/A","","","","","3.90","4.04"]
["","Pdh Kapaciteti i ngrohjes në -10°","","kW","","","3.51","3.66"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","","","1377","1372"]