{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A(9) / RXS-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA50AVEB99 / RXS50L2V1B","FHA50AVEB9 / RXS50L2V1B","FHA60AVEB99 / RXS60L2V1B","FHA60AVEB9 / RXS60L2V1B"]
["Kapaciteti ftohës","Nom.","","kW","5.00","5.00","5.70","5.70"]
["Ftohja e hapësirës","SEER","","","5.87","","6.02"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","298","","332"]
["","Kapaciteti","Pdesign","kW","5.00","","5.70"]
["","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","A+","","A+"]
["Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare)","Kapaciteti","Pdesign","kW","4.35","","4.71"]
["","SCOP/A","","","3.86","","3.87"]
["","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","A","","A"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","1,578","","1,705"]
["Efikasiteti nominal","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh","765","765","861","861"]
["","EER","","","3.27","3.27","3.31","3.31"]
["","COP","","","3.35","3.35","3.32","3.32"]
["","Direktiva e etiketimit të energjisë","Ftohje","","A","A","A","A"]
["","","Ngrohje","","C","C","C","C"]
["Kapaciteti ngrohës","Nom.","","kW","6.00","6.00","7.20","7.20"]
["Shënime","","","","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Përdorimet e “Code du travail” janë ndërtesa jopublike (p.sh. zyra).","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Përdorimet e “Code du travail” janë ndërtesa jopublike (p.sh. zyra)."]
["","","","","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m."]
["","","","","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit"]
["","","","","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike"]