{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":18,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A(9) / RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA100AVEB / RZAG71M7Y1B","FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZAG71M7Y1B","FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZAG71M7Y1B","FHA140AVEB / RZAG100M7Y1B","FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZAG71M7Y1B","FHA71AVEB9 / RZAG71M7Y1B","FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZAG100M7Y1B","FHA100AVEB / RZAG100M7Y1B","FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZAG100M7Y1B","FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZAG100M7Y1B","FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZAG100M7Y1B","FHA71AVEB9 / FHA71AVEB9 / RZAG100M7Y1B","FHA125AVEB / RZAG125M7Y1B","FHA140AVEB / RZAG140M7Y1B"]
["Kapaciteti ftohës","Nom.","","kW","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","9.50 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","12.1 (1)","13.4 (1)"]
["Ftohja e hapësirës","SEER","","","6.69","7.58","6.55","8.24","7.80","7.11","8.62","6.42","10.2","10.5","9.04","9.44","8.22","6.42"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","356","314","363","404","305","335","386","518","327","316","368","352","883","1,252"]
["","Kapaciteti","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","9.50","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.1","13.4"]
["","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A+++","A++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare)","Kapaciteti","Pdesign","kW","4.70","4.70","4.70","7.80","4.70","4.70","7.80","7.80","7.80","7.80","7.80","7.80","9.52","9.52"]
["","SCOP/A","","","4.26","4.33","4.32","4.64","4.43","4.32","4.54","4.61","4.84","4.85","4.73","4.63","4.09","4.30"]
["","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","A+","A+","A+","A++","A+","A+","A+","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","1,545","1,520","1,523","2,353","1,485","1,523","2,405","2,369","2,256","2,252","2,309","2,359","3,259","3,100"]
["Kapaciteti ngrohës","Nom.","","kW","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","10.8 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Shënime","","","","(1) - Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. e jasht. 48°CDB [Btu/hr/W]","(1) - Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. e jasht. 48°CDB [Btu/hr/W]","(1) - Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. e jasht. 48°CDB [Btu/hr/W]","(1) - Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. e jasht. 48°CDB [Btu/hr/W]","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. e jasht. 48°CDB [Btu/hr/W]","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. e jasht. 48°CDB [Btu/hr/W]","(1) - Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. e jasht. 48°CDB [Btu/hr/W]","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m."]
["","","","","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m."]
["","","","","","","","","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","","","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit"]
["","","","","","","","","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","","","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike"]