{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":13,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A / RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA71AVEB / RZAG71M7Y1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG71M7Y1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG71M7Y1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZAG71M7Y1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZAG100M7Y1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG100M7Y1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG100M7Y1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZAG100M7Y1B","FHA71AVEB / FHA71AVEB / RZAG100M7Y1B"]
["Kapaciteti ftohës","Nom.","","kW","","","","","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)"]
["Ftohja e hapësirës","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","","","","","386","327","316","368","352"]
["","Kapaciteti","Pdesign","kW","","","","","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50"]
["Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare)","Kapaciteti","Pdesign","kW","","","","","7.80","7.80","7.80","7.80","7.80"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","","","","","2,405","2,256","2,252","2,309","2,359"]
["Kapaciteti ngrohës","Nom.","","kW","","","","","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)"]
["Gama e efikasitetit të energjisë","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Njësia e jashtme","","","","","RZAG71M7Y1B","RZAG71M7Y1B","RZAG71M7Y1B"]
["Kapaciteti ftohës","Nom.","","kW","","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)"]
["Kapaciteti ngrohës","Nom.","","kW","","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)"]
["Ftohja e hapësirës","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","","A++","A++","A++"]
["","Kapaciteti","Pdesign","kW","","6.80","6.80","6.80"]
["","SEER","","","","7.80","7.58","6.55"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","","305","314","363"]
["Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare)","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","","A+","A+","A+"]
["","Kapaciteti","Pdesign","kW","","4.70","4.70","4.70"]
["","SCOP/A","","","","4.43","4.33","4.32"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","","1485","1520","1523"]
["Shënime","","","","","(1) - Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. e jasht. 48°CDB [Btu/hr/W]","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temp. e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temp. e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. e jasht. 48°CDB [Btu/hr/W]","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temp. e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. e jasht. 48°CDB [Btu/hr/W]","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temp. e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temp. e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m."]
["","","","","","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m."]
["Ftohja e hapësirës","SEER","","","","","","","8.62","10.2","10.5","9.04","9.44"]
["","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","","","","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare)","SCOP/A","","","","","","","4.54","4.84","4.85","4.73","4.63"]
["","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","","","","","A+","A++","A++","A++","A++"]