{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":21,"n_cols":8,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXJ-MW / RXJ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXJ20MV1BW / RXJ20A5V1B","FTXJ25MV1BW / RXJ25A5V1B","FTXJ35MV1BW / RXJ35A5V1B","FTXJ50MV1BW / RXJ50A2V1B"]
["Kapaciteti ftohës","Min.","","kW","","","","1.40"]
["","Nom.","","kW","2.30","2.40","3.50","4.80"]
["","Maks.","","kW","","","","5.50"]
["Kapaciteti i ngrohjes","Min.","","kW","","","","1.10"]
["","Nom.","","kW","2.50","3.20","4.00","5.80"]
["","Maks.","","kW","","","","7.00"]
["Efikasiteti nominal","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh","248","254","428"]
["","COP","","","5.00","4.57","4.04","3.65"]
["","EER","","","4.64","4.73","4.09","3.35"]
["","Direktiva e etiketimit të energjisë","Ftohje","","A","A","A","A"]
["","","Ngrohje","","A","A","A","A"]
["Shënime","","","","(1) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","(1) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","(1) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","(1) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike"]
["","","","","(2) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(2) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(2) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(2) - Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. e jasht. 48°CDB [Btu/hr/W]"]
["","","","","(3) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(3) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(3) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(3) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m."]
["","","","","(4) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(4) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(4) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m."]