{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":6,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-R / 4MWXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM25R2V1B / FTXM25R2V1B / 4MWXM52A2V1B9","FTXM25R5V1B / FTXM25R5V1B / 4MWXM52A2V1B9"]
["Kapaciteti ftohës","Nom.","","kW","5.00","5.00"]
["Kapaciteti ngrohës","Nom.","","kW","6.80","6.80"]
["Efikasiteti nominal","EER","","","4.85","4.85"]
["","COP","","","4.45","4.45"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh","515","515"]
["","Direktiva e etiketimit të energjisë","Ftohje","","A","A"]
["","","Ngrohje","","A","A"]
["Ftohja e hapësirës","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","A+++","A+++"]
["","Kapaciteti","Pdesign","kW","5.00","5.00"]
["","SEER","","","8.59","8.59"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","204","204"]
["Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare)","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","A+","A+"]
["","Kapaciteti","Pdesign","kW","4.80","4.80"]
["","SCOP/A","","","4.38","4.38"]
["","Pdh Kapaciteti i ngrohjes në -10°","","kW","3.82","3.82"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","1533","1533"]
["Gama e efikasitetit të energjisë","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Shënime","","","","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temp. e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temp. e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m."]
["","","","","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m."]
["","","","","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit"]
["","","","","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike"]