{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":9,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-M / RXP-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXP35M5V1B / RXP35L2V1B","FTXP35M5V1B / RXP35L5V1B","FTXP50M2V1B / RXP50L2V1B","FTXP60M2V1B / RXP60L2V1B","FTXP71M2V1B / RXP71L2V1B"]
["Njësia e jashtme","","","","RXP35L2V1B","RXP35L5V1B"]
["Kapaciteti ftohës","Min.","","kW","1.3","1.3","","1.7","2.3"]
["","Nom.","","kW","3.50","3.50","","6.0","7.1"]
["","Maks.","","kW","4.0","4.0","","7.0","7.3"]
["Kapaciteti ngrohës","Min.","","kW","1.30","1.30","","1.7","2.3"]
["","Nom.","","kW","4.00","4.00","","7.0","8.2"]
["","Maks.","","kW","4.80","4.80","","8.00","9.00"]
["Efikasiteti nominal","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh","","","","912","1,345"]
["","COP","","","4.02","4.02","","3.63","3.19"]
["","EER","","","3.49","3.49","","3.29","2.64"]
["","Direktiva e etiketimit të energjisë","Ftohje","","A","A"]
["","","Ngrohje","","A","A"]
["Shënime","","","","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temp. e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m."]
["","","","","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m."]
["","","","","(3) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(3) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike"]
["Kapaciteti ftohës","Min.","","kW","","","1.7"]
["","Nom.","","kW","","","5.0"]
["","Maks.","","kW","","","6.0"]
["Kapaciteti ngrohës","Min.","","kW","","","1.7"]
["","Nom.","","kW","","","6.0"]
["","Maks.","","kW","","","7.70"]
["Efikasiteti nominal","EER","","","","","3.61"]
["","COP","","","","","3.80"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh","","","693"]
["Ftohja e hapësirës","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","","","A++"]
["","Kapaciteti","Pdesign","kW","","","5.00"]
["","SEER","","","","","6.72"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","","","261"]
["Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare)","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","","","A+"]
["","Kapaciteti","Pdesign","kW","","","4.60"]
["","SCOP/A","","","","","4.10"]
["","Pdh Kapaciteti i ngrohjes në -10°","","kW","","","4.12"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","","","1570"]
["Gama e efikasitetit të energjisë","","","","","","A+++ ~ D"]