{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":6,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-M9 / 2MXM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXP20M5V1B9 / FTXP20M5V1B9 / 2MXM40A2V1B","FTXP20M5V1B9 / FTXP20M5V1B9 / 2MXM50A2V1B"]
["Kapaciteti ftohës","Nom.","","kW","4.00"]
["Kapaciteti ngrohës","Nom.","","kW","4.20"]
["Efikasiteti nominal","EER","","","3.71"]
["","COP","","","3.75"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh","539"]
["","Direktiva e etiketimit të energjisë","Ftohje","","A"]
["","","Ngrohje","","A"]
["Ftohja e hapësirës","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","A++"]
["","Kapaciteti","Pdesign","kW","4.00"]
["","SEER","","","7.74"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","181"]
["Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare)","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","A+"]
["","Kapaciteti","Pdesign","kW","3.20"]
["","SCOP/A","","","4.30"]
["","Pdh Kapaciteti i ngrohjes në -10°","","kW","2.46"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","1041"]
["Gama e efikasitetit të energjisë","","","","A+++ ~ D"]
["Shënime","","","","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temp. e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m."]
["","","","","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m."]
["","","","","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit"]
["","","","","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike"]
["Kapaciteti ftohës","Nom.","","kW","","4.00"]
["Kapaciteti ngrohës","Nom.","","kW","","5.20"]
["Efikasiteti nominal","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh","","554"]
["","COP","","","","3.68"]
["","EER","","","","3.61"]
["","Direktiva e etiketimit të energjisë","Ftohje","","","A"]
["","","Ngrohje","","","A"]