{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUA-A / RZQSG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUA100AVEB / RZQSG100L8Y1B","FUA100AVEB9 / RZQSG100L8Y1B","FUA125AVEB / RZQSG125L8Y1B","FUA125AVEB9 / RZQSG125L8Y1B"]
["Kapaciteti ftohës","Nom.","","kW","9.5","9.5","12.0","12.0"]
["Ftohja e hapësirës","SEER","","","5.61","5.61","5.30","5.30"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","593","593","793","793"]
["","Kapaciteti","Pdesign","kW","9.50","9.50","12.00","12.00"]
["","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","A+","A+","A","A"]
["Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare)","Kapaciteti","Pdesign","kW","7.60","7.60","7.60","7.60"]
["","SCOP/A","","","4.01","4.01","3.85","3.85"]
["","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","A+","A+","A","A"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","2,654","2,654","2,764","2,764"]
["Efikasiteti nominal","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh","1,480","1,480","2,264","2,264"]
["","EER","","","3.21","3.21","2.65","2.65"]
["","COP","","","3.61","3.61","3.41","3.41"]
["","Direktiva e etiketimit të energjisë","Ftohje","","A","A","D","D"]
["","","Ngrohje","","A","A","B","B"]
["Kapaciteti ngrohës","Nom.","","kW","10.8","10.8","13.5","13.5"]
["Shënime","","","","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m."]
["","","","","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m."]
["","","","","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit","(3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit"]
["","","","","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike"]