{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":10,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXG-K / RXG-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXG25K2V1B / RXG25K3V1B","FVXG25K2V1B / RXG25K2V1B","FVXG35K2V1B / RXG35K2V1B","FVXG35K2V1B / RXG35K3V1B","FVXG50K2V1B / RXG50K2V1B","FVXG50K2V1B / RXG50K3V1B"]
["Kapaciteti ftohës","Min.","","kW","1.3","1.3","1.4","1.4","1.7","1.7"]
["","Maks.","","kW","3.0","3.0","3.8","3.8","5.6","5.6"]
["","Nom.","","kW","2.5 (2)","2.5 (3)","3.5 (3)","3.5 (2)","5.0 (3)","5.0 (2)"]
["Lidhjet e tubacioneve","Lëngu","Diametri i jashtëm","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Gazi","Diametri i jashtëm","mm","9.5","9.5","9.5","9.5","12.7","12.7"]
["","Kullimi","OD","mm","18","18","18","18","18","18"]
["Efikasiteti nominal","Annual energy consumption","","kWh","275","275","475","475","760","760"]
["","EER","","","4.55","4.55","3.68","3.68","3.29","3.29"]
["","COP","","","4.36","4.36","3.72","3.72","3.67","3.67"]
["","Direktiva e etiketimit të energjisë","Ftohje","","A","A","A","A","A","A"]
["","","Ngrohje","","A","A","A","A","A","A"]
["Kapaciteti ngrohës","Nom.","","kW","3.4 (3)","3.4 (4)","4.5 (4)","4.5 (3)","5.8 (4)","5.8 (3)"]
["","Min.","","kW","1.3","1.3","1.4","1.4","1.7","1.7"]
["","Maks.","","kW","4.5","4.5","5.0","5.0","8.1","8.1"]
["Shënime","","","","(1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së","(1) - Etiketa e energjisë: nga shkalla A (më efikasja) deri në G (më pak efikasja)","(1) - Etiketa e energjisë: nga shkalla A (më efikasja) deri në G (më pak efikasja)","(1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së","(1) - Etiketa e energjisë: nga shkalla A (më efikasja) deri në G (më pak efikasja)","(1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së"]
["","","","","(2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB, 24°CWB","(2) - Konsumi vjetor i energjisë: bazuar në përdorimin mesatar prej 500 orë pune në vit me ngarkesë të plotë (kushte nominale).","(2) - Konsumi vjetor i energjisë: bazuar në përdorimin mesatar prej 500 orë pune në vit me ngarkesë të plotë (kushte nominale).","(2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB, 24°CWB","(2) - Konsumi vjetor i energjisë: bazuar në përdorimin mesatar prej 500 orë pune në vit me ngarkesë të plotë (kushte nominale).","(2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB, 24°CWB"]
["","","","","(3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB","(3) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB, 24°CWB","(3) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB, 24°CWB","(3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB","(3) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB, 24°CWB","(3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","(4) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB","(4) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB, 24°CWB","(4) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB, 24°CWB","(4) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB","(4) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB, 24°CWB","(4) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","(5) - 220V","(5) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB","(5) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB","(5) - 220V","(5) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB","(5) - 220V"]
["","","","","(6) - 230V","(6) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB","(6) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB","(6) - 230V","(6) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB","(6) - 230V"]
["","","","","(7) - 240V","(7) - 220V","(7) - 220V","(7) - 240V","(7) - 220V","(7) - 240V"]
["","","","","(8) - Kur lidhet me njësinë e jashtme të sistemeve të shumëfishta, referohuni specifikimeve të njësisë së jashtme të shumëfishtë për t'u lidhur.","(8) - 230V","(8) - 230V","(8) - Kur lidhet me njësinë e jashtme të sistemeve të shumëfishta, referohuni specifikimeve të njësisë së jashtme të shumëfishtë për t'u lidhur.","(8) - 230V","(8) - Kur lidhet me njësinë e jashtme të sistemeve të shumëfishta, referohuni specifikimeve të njësisë së jashtme të shumëfishtë për t'u lidhur."]
["","","","","(9) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°","(9) - 240V","(9) - 240V","(9) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°","(9) - 240V","(9) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°"]
["","","","","","(10) - Kur lidhet me njësinë e jashtme të sistemeve të shumëfishta, referohuni specifikimeve të njësisë së jashtme të shumëfishtë për t'u lidhur.","(10) - Kur lidhet me njësinë e jashtme të sistemeve të shumëfishta, referohuni specifikimeve të njësisë së jashtme të shumëfishtë për t'u lidhur.","","(10) - Kur lidhet me njësinë e jashtme të sistemeve të shumëfishta, referohuni specifikimeve të njësisë së jashtme të shumëfishtë për t'u lidhur."]
["","","","","","(11) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°","(11) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°","","(11) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°"]