{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":57,"n_cols":7,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXFN-A2"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FXFN50A2VEB","FXFN71A2VEB","FXFN112A2VEB"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ngrohje","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","dBA","36.0","41.0","47.0"]
["","","Në shpejtësi të ulët të ventilatorit","dBA","31.0","33.0","39.0"]
["","","Në shpejtësi të mesme të ventilatorit","dBA","34.0","37.0","44.0"]
["","Ftohje","Në shpejtësi të ulët të ventilatorit","dBA","31.0","33.0","38.0"]
["","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","dBA","35.0","40.0","46.0"]
["","","Në shpejtësi të mesme të ventilatorit","dBA","33.0","36.0","43.0"]
["Aksesore Standarde","Manual instalimi dhe përdorimi","","","1","1","1"]
["","Zorrë kullimi","","","1","1","1"]
["","Fashetë për zorrën kulluese","","","1","1","1"]
["","Rondele për varëset","","","8","8","8"]
["","Vida","","","4","4","4"]
["","Udhëzues instalimi","","","1","1","1"]
["","Izolues për rakorderi","","","2","2","2"]
["","Tamponë izolues","","","1","1","1"]
["","Material mbërthimi për tela","","","7","7","7"]
["","Mbërthyes","","","1","1","1"]
["Agjenti ftohës","GWP","","","1","1","1"]
["","Lloji","","","R744 (CO2)","R744 (CO2)","R744 (CO2)"]
["Kapaciteti ftohës","Kapaciteti total","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","kW","5.60","8.00","12.50"]
["Piping connections","Lëngu","Dia. jasht.","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","","Lloji","","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur"]
["","Gazi","Dia. jasht.","mm","12.70","12.70","12.70"]
["","","Lloji","","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur"]
["","Kullimi","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Ftohje","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","dBA","53.0","58.0","63.0"]
["Filtër ajri","Type","","","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire"]
["Dimensionet","Njësia","Gjerësia","mm","840","840","840"]
["","","Thellësia","mm","840","840","840"]
["","","Lartësia","mm","246","246","288"]
["Veshja e jashtme","Materiali","","","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar"]
["Pesha","Njësia","","kg","26","26","29"]
["Paneli dekorativ","Pesha","","kg","5.5","5.5","5.5"]
["","Modeli","","","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B"]
["","Dimensionet","Lartësia","mm","65","65","65"]
["","","Thellësia","mm","950","950","950"]
["","","Gjerësia","mm","950","950","950"]
["Kapaciteti ngrohës","Kapaciteti total","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","kW","6.30","9.00","14.00"]
["Power supply","Faza","","","1~","1~","1~"]
["","Frekuenca","","Hz","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensioni","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Shënime","","","","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB"]
["","","","","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","(3) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(3) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(3) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme."]
["","","","","(4) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(4) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(4) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar."]
["","","","","(5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%."]
["","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","(7) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(7) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(7) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku"]
["","","","","(8) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(8) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(8) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së"]
["","","","","(9) - BYCQ140E2W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140E2W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140E2W1B: panel standard i zi me fletë të zeza.","(9) - BYCQ140E2W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140E2W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140E2W1B: panel standard i zi me fletë të zeza.","(9) - BYCQ140E2W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140E2W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140E2W1B: panel standard i zi me fletë të zeza."]
["","","","","(10) - BYCQ140E2W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140E2W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes.","(10) - BYCQ140E2W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140E2W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes.","(10) - BYCQ140E2W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140E2W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes."]
["","","","","(11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë"]