{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":6,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","MC30YV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","MC30YVM"]
["Lloji","","","","","Purifikuesi i ajrit"]
["Përdorimi","","","","","Lloj që qëndron në dysheme"]
["Veshja e jashtme","Colour","","","","E bardhë"]
["Dimensionet","Njësia","","Lartësia","mm","450"]
["","","","Gjerësia","mm","270"]
["","","","Thellësia","mm","270"]
["Pesha","Njësia","","","kg","5.8"]
["Sipërfaqja e hapësirës së përdorur","m² (2)","","","","23 (1), 46 (2)"]
["CADR","m³/h","","","","180"]
["Funksioni për pastrimin e ajrit","Fuqia në hyrje","","Turbo","kW","0.025"]
["","","","M","kW","0.015"]
["","","","Pa zhurmë","kW","0.008"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Funksioni për pastrimin e ajrit","","Turbo","dBA","37"]
["","","","Mesatar","dBA","27"]
["","","","Pa zhurmë","dBA","19"]
["Ventilatori","Shkalla e qarkullimit të ajrit","Funksioni për pastrimin e ajrit","Turbo","m³/h","180"]
["","","","Mesatar","m³/h","120"]
["","","","Pa zhurmë","m³/h","60"]
["Metoda e grumbullimit të pluhurit","","","","","Filtri elektrostatik HEPA"]
["Metoda e largimit të aromave","","","","","Flash Streamer + katalist aromatizues"]
["Aksesore Standarde","Filtri elektrostatik HEPA","","","","1"]
["","Filtri aromatizues","","","","1"]
["","Manual përdorimi","","","","1"]
["Kablloja elektrike","m","","","","1.8"]
["Power supply","Phase","","","","1~"]
["","Frekuenca","","","Hz","50/60"]
["","Tensioni","","","V","220-240/220-230"]
["Rryma e funksionimit","Funksioni për pastrimin e ajrit","","Turbo","A","0.13"]
["","","","Mesatar","A","0.09"]
["","","","Pa zhurmë","A","0.08"]
["Shënime","","","","","(1) - Sipërfaqja e hapësirës së përdorur është e përshtatshme për funksionimin e njësisë së shpejtësisë maksimale të shpejtësisë së ventilatorit (HH). Sipërfaqja e hapësirës së përdorur tregon hapësirën ku një sasi e caktuar grimcash pluhuri mund të hiqet për 30 minuta. (JEM 1467)"]
["","","","","","(2) - Sipërfaqja e hapësirës së përdorur është e përshtatshme për funksionimin e njësisë së shpejtësisë maksimale të shpejtësisë së ventilatorit (HH). Sipërfaqja e hapësirës së përdorur u llogarit në përputhje me standardin NRCC-54013 duke përdodrur tym duhani CADR që ishte testuar sipas JEM1467."]
["","","","","","(3) - Konvertuar në standardet CADR nga vlerat e testimit në përputhje me JEM1467."]
["","","","","","(4) - Nivelet e zhurmës gjatë funksionimit janë mesatarja e vlerave të matura në 1 m largësi nga pjesa e përparme, e majtë, e djathtë dhe e sipërme e njësisë. (Kjo është e barabartë me vlerën në një dhomë anekoike)"]
["","","","","","(5) - Filtri elektrostatik HEPA i është bashkuar njësisë."]
["","","","","","(6) - Funksioni tjetër: Funksioni i rinisjes automatike."]