{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":63,"n_cols":6,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","MCK55W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","MCK55WVM"]
["Type","","","","","Pastrues ajri që krijon lagështi"]
["Përdorimi","","","","","Lloj që qëndron në dysheme"]
["Veshja e jashtme","Ngjyra","","","","E bardhë"]
["Dimensionet","Njësia","","Lartësia","mm","700"]
["","","","Gjerësia","mm","270"]
["","","","Thellësia","mm","270"]
["Pesha","Njësia","","","kg","9.5"]
["Sipërfaqja e hapësirës së përdorur","m²","","","","41 (1), 82 (2)"]
["CADR","m³/h","","","","320"]
["Funksioni për pastrimin e ajrit","Fuqia në hyrje","","Turbo","kW","0.056"]
["","","","M","kW","0.017"]
["","","","L","kW","0.010"]
["","","","Pa zhurmë","kW","0.007"]
["Funksioni për krijimin e lagështisë","Fuqia në hyrje","","Turbo","kW","0.058"]
["","","","M","kW","0.019"]
["","","","L","kW","0.014"]
["","","","Pa zhurmë","kW","0.011"]
["","Kapaciteti i rezervuarit të ujit","","","l","2.7"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Funksioni për pastrimin e ajrit","","Turbo","dBA","53.0"]
["","","","Mesatar","dBA","39.0"]
["","","","I ulët","dBA","29.0"]
["","","","Pa zhurmë","dBA","19.0"]
["","Funksioni për krijimin e lagështisë","","Turbo","dBA","53.0"]
["","","","Mesatar","dBA","39.0"]
["","","","I ulët","dBA","33.0"]
["","","","Pa zhurmë","dBA","25.0"]
["Ventilatori","Niveli i qarkullimit të ajrit","Funksioni për pastrimin e ajrit","Turbo","m³/h","330"]
["","","","Mesatar","m³/h","192"]
["","","","I ulët","m³/h","120"]
["","","","Pa zhurmë","m³/h","54"]
["","","Funksioni për krijimin e lagështisë","Turbo","m³/h","330"]
["","","","Mesatar","m³/h","192"]
["","","","I ulët","m³/h","144"]
["","","","Pa zhurmë","m³/h","102"]
["Metoda e grumbullimit të pluhurit","","","","","Filtri elektrostatik HEPA"]
["Metoda e largimit të aromave","","","","","Flash Streamer + katalist aromatizues"]
["Aksesore Standarde","Operation manual","","","","1"]
["","Electrostatic HEPA filter","","","","1"]
["","Deodorising filter","","","","1"]
["","Caster","","","","4"]
["","Humidifying filter","","","","2"]
["","Remote control holder","","","","1"]
["","Remote control lid","","","","1"]
["Kablloja elektrike","Kablloja elektrike","","","","1.8"]
["Furnizimi me energji","Faza","","","","1~"]
["","Furnizimi me energji-=-Frekuenca","","Frekuenca","","50/60"]
["","Furnizimi me energji-=-Tensioni","","Tensioni","","220-240/220-230"]
["Rryma e funksionimit","Funksioni për pastrimin e ajrit","Rryma e funksionimit-=-Funksioni për pastrimin e ajrit-=-Turbo","Turbo","","0.50"]
["","","Rryma e funksionimit-=-Funksioni për pastrimin e ajrit-=-Mesatar","Mesatar","","0.19"]
["","","Rryma e funksionimit-=-Funksioni për pastrimin e ajrit-=-I ulët","I ulët","","0.12"]
["","","Rryma e funksionimit-=-Funksioni për pastrimin e ajrit-=-Pa zhurmë","Pa zhurmë","","0.09"]
["","Funksioni për krijimin e lagështisë","Rryma e funksionimit-=-Funksioni për krijimin e lagështisë-=-Turbo","Turbo","","0.50"]
["","","Rryma e funksionimit-=-Funksioni për krijimin e lagështisë-=-Mesatar","Mesatar","","0.20"]
["","","Rryma e funksionimit-=-Funksioni për krijimin e lagështisë-=-I ulët","I ulët","","0.15"]
["","","Rryma e funksionimit-=-Funksioni për krijimin e lagështisë-=-Pa zhurmë","Pa zhurmë","","0.13"]
["Shënime","","","","","(1) - Sipërfaqja e hapësirës së përdorur është e përshtatshme për funksionimin e njësisë së shpejtësisë maksimale të shpejtësisë së ventilatorit (HH). Sipërfaqja e hapësirës së përdorur tregon hapësirën ku një sasi e caktuar grimcash pluhuri mund të hiqet për 30 minuta. (JEM 1467)"]
["","","","","","(2) - Konvertuar në standardet NRCC nga vlerat e testimit në përputhje me JEM1467."]