{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FDQ125B8V3B9","FDQ200B8V3B9","FDQ250B8V3B9"]
["Kapaciteti ftohës","Kapaciteti total","","Nom.","kW","","20.0","24.1"]
["Kapaciteti ngrohës","Kapaciteti total","","Nom.","kW","","23.0","26.4"]
["Veshja e jashtme","Ngjyra","","","","Pa bojë","Pa bojë","Pa bojë"]
["","Materiali","","","","Çelik i galvanizuar","Çelik i galvanizuar","Çelik i galvanizuar"]
["Dimensionet","Njësia","","Lartësia","mm","350","450","450"]
["","","","Gjerësia","mm","1,400","1,400","1,400"]
["","","","Thellësia","mm","662","900","900"]
["Pesha","Njësia","","","kg","59.0","89.0","94.0"]
["Boshllëku i kërkuar i tavanit >","mm","","","","350","450","450"]
["Ventilatori","Niveli i qarkullimit të ajrit","Ftohje","Nom.","m³/min","43.0"]
["","","","Mesatar","m³/min","","69.0","89.0"]
["","","Ngrohje","Nom.","m³/min","43.0"]
["","","","Mesatar","m³/min","","69.0","89.0"]
["","Presioni i jashtëm statik","","I lartë","Pa","150","250","250"]
["","","","Nom.","Pa","150","250","250"]
["","","","I ulët","Pa","150","250","250"]
["Sound power level","Ftohje","","","dBA","75.0","81.0","82.0"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ftohje","","I lartë","dBA","44.0","45.0","47.0"]
["","Ngrohje","","I ulët","dBA","44.0","45.0","47.0"]
["Lidhjet e tubacioneve","Lëngu","","Dia. jasht.","mm","9.52","9.52","12.70"]
["","Gazi","","Dia. jasht.","mm","15.9","22.2","22.2"]
["","Kullimi","","","","","OD Ø25.0","OD Ø25.0"]
["Sisteme kontrolli","Wired remote control","","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Aksesore Standarde","Manual instalimi dhe përdorimi","","","","1","1","1"]
["Power supply","Emri","","","","V3","V3","V3"]
["","Faza","","","","1~","1~","1~"]
["","Frekuenca","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensioni","","","V","230","230 +/-10%","230 +/-10%"]
["Shënime","","","","","(1) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike, me korrigjime.","(1) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike, me korrigjime.","(1) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike, me korrigjime."]
["","","","","","(2) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë prej 1m nga njësia.","(2) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë prej 1m nga njësia.","(2) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë prej 1m nga njësia."]
["","","","","","(3) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës.","(3) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës.","(3) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës."]
["","","","","","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme."]
["","","","","","(5) - Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skemave të sistemit elektrik, emërtimit dhe manualit të instalimit.","(5) - Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skemave të sistemit elektrik, emërtimit dhe manualit të instalimit.","(5) - Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skemave të sistemit elektrik, emërtimit dhe manualit të instalimit."]